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ВВЕДЕНИЕ
	Схема водоснабжения и муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».
	Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.
	Схема водоснабжения и водоотведения содержит:
- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;
- зоны централизованного водоснабжения;
- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.
	











1. Паспорт схемы
Наименование:
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощековского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик):
	Администрация Краснощековского района Алтайского края

Местонахождение объекта:
Россия, Алтайский край, Краснощековский район, муниципальное образование Новошипуновский сельсовет
Нормативно-правовая база для разработки схемы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы:
- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;
- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению и повышения качества оказания услуг;
- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способы достижения поставленных целей:
	Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
	Водоснабжение с. Новошипуново:
- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.
- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию 9 км. и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с.  Новошипуново центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.
Водоотведение с. Новошипуново:
 Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.
- Организация центральной системы  водоотведения нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на очистные сооружения.
Сроки реализации схемы:
сроки реализации в период с 2016-2026 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.
2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.
3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
4. Увеличения мощности систем водоснабжения.
5. Улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощековского района Алтайского края.
6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.

Глава 1.  Схема водоснабжения
1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощековского района Алтайского края 
1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощековского района Алтайского края 
	Муниципальное образование Новошипуновский сельсовет  Краснощековского района Алтайского края расположен в южной части  Краснощековского района.
	В настоящее время на территории и муниципального образования имеется централизованная система водоснабжения, обслуживаемая Администрацией Новошипуновского сельсовета. Водопроводные сети, земельный участок находятся в собственности  Администрации Новошипуновского сельсовета.

1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения

	Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
	В качестве источника водоснабжения на территории   Новошипуновского сельсовета принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Новошипуново, Краснощековского района с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 61 м³/сут.
	На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий обеспечивается за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).
	Мощность централизованных водозаборных сооружений 61 м³/сут. расположенных в Новошипуново,  Краснощековского района, обеспечивает рост объемов водопотребления поселения на первую очередь и расчетный срок территориального развития  муниципального образования Новошипуновский сельсовет.
	Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем  92 л/сутки на 1 сельского жителя, это меньше среднесуточного водопотреблении  принятого  «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», так как на одного жителя для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства,  расход должен составлять  125-230 л/сут.
	Среднесуточное удельное водопотребление на одного сельского жителя на расчетный срок составляет 92 л/сут. 
	Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по башням «РТМ», «Пивзавод». По башне «Байкал» наблюдается превышение нитратов в 1,8 раза.
          Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети.
          Система водоснабжения поселения централизованная. Часть населения использует собственные колодца и насосные станции.
          В качестве напорно-регулирующих ёмкостей на водопроводной сети имеется  3 водонапорных  башни  с общим запасом воды V=30 м3. (1970 года постройки). 
	Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных труб диаметром 200 мм.- 10 км., чугунных труб диаметром 150мм.. чугунных труб диаметром 100 мм.- 20 км.   общей протяженностью 48 км. и имеют износ 99%.  
Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей производился  с 1970 года.
 
 
1.2 Балансы водопотребления

	Таблица 1.1 водопотребления. Существующее положение за 2015 год.
	Наименование показателя
	ед. измерения
	кол-во

	Население
	Чел.
	 1683

	Реализация воды для населения
	М³/год
	 70726

	Реализация воды для предприятий
	М³/год
	 22029

	Потери воды
	М³/год
	 25000

	Собственные нужды
	М³/год
	 100

	Итого 
	М³/год
	 117855



Таблица 1.2 Суммарные суточные расходы воды
	 Наименование потребителя
	Суточные расходы воды (средние),
 м³/сутки

	Население
	72 

	промышленность
	9,1 

	Животноводство
	 37,6

	Поливка улиц и зеленых насаждений
	 57

	Неучтенные расходы
	 68,3

	Всего
	 244



           В с.  Новошипуново расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85. Противопожарный расход составит: на 1 пожар - наружное пожаротушение по 5 л/сек., на внутренний пожар — 2,5 л/сек.  Расход воды на пожаротушение составит — 81 м3.

1.3  Данные лабораторных испытаний анализов воды.
 
Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды
	Показатель состава
	ед. 
измерения
	Скважина  

	Жесткость общая
	Градус Ж
	 9

	Окисляемость перманганатная
	МгО/л
	2,5

	Фториды (F)
	Мг/л
	0,48

	Железо (суммарно)
	Мг/л
	0,2

	Мутность
	ЕМФ
	0,9

	Марганец
	Мг/л
	0,04

	Сульфаты
	Мг/л
	164,8

	Кадмий (суммарно)
	Мг/л
	Менее 0,0001

	Нитраты (по NO3)
	Мг/л
	25,6

	Аммиак (по азоту)
	Мг/л
	Менее 0,03

	Свинец (суммарно)
	Мг/л
	Менее 0,00124




1.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения
	Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по организации  Новошипуновского сельсовета:
- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки.
	Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения.
	В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей  Новошипуновского  сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.
	В перспективе развития с. Новошипуново источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.
	Благоустройство жилой застройки для Новошипуновского сельсовета принято следующим:
- существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;
- новое индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

	1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощековского района Алтайского края

- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории с. Новошипуново;
- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов протяженностью 45 км. с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с.   Краснощеково центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.
 


Глава 2.  Схема водоотведения
	2.1   Существующее положение в сфере водоотведения
         В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов — осуществляется в надворные уборные.
          В с.  Новошипуново централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные выгребы.

	2.2. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения.
	  Для обеспечения сельсовета централизованной системой водоотведения  и улучшения экологической обстановки предлагается канализование села осуществлять от общественных зданий в герметичные выгребы с накопительными  ёмкостями, от жилых домов — в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.
          В зоне перспективной застройки предлагается канализационные по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать 3-х кратного суточного притока. Присоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Вывоз стоков из выгребов осуществлять ассенизаторскими машинами со сливом на поля фильтрации. 
        На территории Новошипуновского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации (объем привозных стоков учитывать от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).







	Глава 3. Реализации схемы водоснабжения и водоотведения
	Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы, в которые планируется реализация намеченных целей: 
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории;
- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию 45 км. и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с.   Новошипуново центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

	ВОДООТВЕДЕНИЕ:
          Для обеспечения сельсовета централизованной системой водоотведения  и улучшения экологической обстановки предлагается канализование села осуществлять от общественных зданий в герметичные выгребы с накопительными  ёмкостями, от жилых домов — в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

	

	

	          На расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации.
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