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ВВЕДЕНИЕ
	Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Чинетинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края ( далее- Чинетинский сельсовет в соответствующем падеже) на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:
- Генеральный план Чинетинского сельсовета
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».
	Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.
	Схема водоснабжения и водоотведения содержит:
- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;
- зоны централизованного водоснабжения;
- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения;

1. Паспорт схемы
Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения Чинетинского сельсовета
Инициатор проекта: Администрация Краснощёковского района Алтайского края
Местонахождение объекта:
Россия, Алтайский край, Краснощёковский   район, муниципальное образование Чинетинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края.
Нормативно-правовая база для разработки схемы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Цели схемы:
- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;
- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению и повышения качества оказания услуг;
- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способы достижения поставленных целей:
	Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
	Водоснабжение:
с. Чинета, с. Усть-Чагырка - необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.
- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию 3,6 км. и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с.   центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.
Водоотведени:
 Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотреблениям.
- Организация центральной системы  водоотведения нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на очистные сооружения.
Сроки реализации схемы: период с 2016-2026 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.
2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.
3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
4. Увеличения мощности систем водоснабжения.
5. Улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования Чинетинский сельсовет Краснощековского района Алтайского края (далее-МО Чинетинский сельсовет).
6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.
Глава 1.  Схема водоснабжения
1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения Чинетинского сельсовета 
1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения Чинетинского сельсовета 
	МО Чинетинский сельсовет расположен на территории Краснощековского района в юго-западной части Алтайского края. Граничит с землями МО Маралихинский сельсовет, МО Усть-Пустынский сельсовет, МО Усть-Беловской сельсовет, с землями  Курьинского района , Змеиногорского района, Чарышского района. В состав МО Чинетинский сельсовет входят 5 населенных пунктов, административным центром является с. Чинета.  Площадь МО Чинетинский сельсовет составляет 700 км ². Районный центр с. Краснощёково находится на  расстоянии 75 км.
В настоящее время на территории Чинетинского сельсовета имеется централизованная система водоснабжения обслуживаемая ОАО «Алтайским управлением водопроводом» и является её собственностью.

1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
	В качестве источника водоснабжения на территории Чинетинского сельсовета приняты буровые скважины, расположенные в с. Чинета и с. Усть-Чагырка Краснощёковского района с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 380 м³/сут.  
	На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).
	Мощность централизованных водозаборных сооружений, с общим дефицитом 65000 м³/сут., расположенных в с.Чинета и с. Усть-Чагырка Краснощёковского района  района, обеспечивает рост объемов водопотребления поселения на первую очередь и расчетный срок территориального развития  Чинетинского сельсовета.
	Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 150 л/сутки на 1 сельского жителя, соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства.
	Среднесуточное удельное водопотребление на одного сельского жителя на расчетный срок составляет 150 л/сут. 
	Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
          с. Чинета, с. Усть-Чагырка:
          Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети.
          Система водоснабжения поселения централизованная. 
          В качестве напорно-регулирующих ёмкостей на водопроводной сети имеются 2 водонапорные башни с общим запасом воды V=420 м3. (1983 года постройки) 
	Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных и ПХВ трубопроводов диаметром 50-150 мм общей протяженностью 12,3 км. и  имеют износ 30%.  Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с 1983 год.
 
 

1.2 Балансы водопотребления

	Таблица 1.1 водопотребления. Существующее положение за 2016 год.
	Наименование показателя
	ед. измерения
	кол-во

	Население
	Чел.
	372

	Реализация воды для населения
	М³/год
	 8567

	Реализация воды для предприятий
	М³/год
	2170

	Потери воды
	М³/год
	34363

	Собственные нужды
	М³/год
	3900

	Итого 
	М³/год
	49000



Таблица 1.2 Суммарные суточные расходы воды
	 Наименование потребителя
	Суточные расходы воды (средние),
 м³/сутки

	Население
	                                23

	промышленность
	----

	Животноводскво
	                                ------

	Поливка улиц и зеленых насаждений
	                                 -----

	Неучтенные расходы
	19,1

	Всего
	493,5



           В с. Чинета и Усть-Чагырка расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85. Противопожарный расход составит: на 1 пожар - наружное пожаротушение по 5 л/сек., на внутренний пожар — 2,5 л/сек.  Расход воды на пожаротушение составит — 81 м3.
 
1.3  Данные лабораторных испытаний анализов воды.
 
Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды
	Показатель состава
	ед. 
измерения
	Скважина с. Чинета, скважина с. Усть-Чагырка

	Жесткость общая
	Градус Ж
	9,4

	Окисляемость пермангантная
	МгО/л
	2,4

	Фториды (F)
	Мг/л
	0,28

	Железо (суммарно)
	Мг/л
	 0.34

	Мутность
	ЕМФ
	 0,75

	Марганец
	Мг/л
	0,054

	Сульфаты
	Мг/л
	02,6

	Кадмий (суммарно)
	Мг/л
	Менее 0,0001

	Нитраты (по NO3)
	Мг/л
	102,6

	Аммиак (по азоту)
	Мг/л
	 0,48

	Свинец (суммарно)
	Мг/л
	Менее 0,00115




1.4. Тарифы
Данные по тарифам на водоснабжение ОАО «Алтайское управление водопроводов» представлены в таблице и на рисунке ниже.
Таблица 1.3  Тарифы ОАО «Алтайское управление водопроводов»

	Период
	Тариф, руб/м³ с НДС
	Тариф, руб/м³ 
с НДС

	2008год
	
	25,50

	2009 год
	
	25,50

	2010 год
	
	25,50

	2011 год
	
	25,50

	2012 год
	
	25,50

	2013 год с 1 января по 30 июня
	
	25,50

	2013 год с 1 июля по 31 декабря
	
	25,50

	2014 год с 1 января по 30 июня
	
	25,50

	2014 год с 1 июля по 31 декабря
	
	25,50

















Рисунок 1.1. Тарифы ОАО «Алтайское управление водопроводов»

1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения
	Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации территории  МО Чинетинский сельсовет  :
- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки.
	Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения.
	В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей МО Чинетинский сельсовет, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.
	В перспективе развития МО Чинетинский сельсовет источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.
	Благоустройство жилой застройки для МО  Чинетинский сельсовет  принято следующим:
- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;
- новое индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

	1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения
с. Чинета, с.Чинета, с.Усть-Чагырка:
- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.
- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов протяженностью 3,6 км. с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с.  Чинета и с. Усть-Чагырка центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.
 

Глава 2.  Схема водоотведения
	2.1   Существующее положение в сфере водоотведения
         В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов — осуществляется в надворные уборные.
          В с. Чинета и Усть-Чагырка централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные выгребы
	2.2. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения.
	  Для обеспечения сельсовета централизованной системой водоотведения  и улучшения экологической обстановки предлагается канализование села осуществлять от общественных зданий в герметичные выгребы с накопительными  ёмкостями, от жилых домов — в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.
          В зоне перспективной застройки предлагается канализационные по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать 3-х кратного суточного притока. Присоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Вывоз стоков из выгребов осуществлять ассенизаторскими машинами со сливам на поля фильтрации. 
        На территории  Чинетинского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации (объем привозных стоков учитывать от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).
	Глава 3. Реализации схемы водоснабжения и водоотведения
	Реализация схемы рассчитана  на  период с 2016 по 2026 годы, в которые планируется реализация намеченных целей: 
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.
- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию 3,6 км. и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Чинета, с. Усть-Чагырка центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.
ВОДООТВЕДЕНИЕ:
          Для обеспечения территории МО Чинетинский сельсовет централизованной системой водоотведения  и улучшения экологической обстановки предлагается канализование села осуществлять от общественных зданий в герметичные выгребы с накопительными  ёмкостями, от жилых домов — в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

	 На расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации.
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