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Раздел 1.

Решения Совета депутатов Чинетинского сельсовета Краснощековского района Алтайского края

1.
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧИНЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОЩЕКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ


РЕШЕНИЕ
26.08.2025                                                                                                       № 6
с. Чинета

Об утверждении Положения об организации 
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования сельское поселение 
Чинетинский сельсовет Краснощековского района
Алтайского края по выявлению безхозяйных 
недвижимых вещей и принятию их в муниципальную
 собственность муниципального образования
 Чинетинский сельсовет 


В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 3, 24 Устава муниципального образования сельское поселение  Чинетинский сельсовет Краснощековского района Алтайского края Совет депутатов Чинетинского сельсовета Краснощековского района Алтайского края 
решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Чинетинский сельсовет Краснощековского района Алтайского края по выявлению безхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную собственность муниципального образования Чинетинский сельсовет 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
3.Принятое решение обнародовать в установленном Уставом муниципального образования Чинетинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края порядке.
	4.Контроль   за  исполнением    настоящего  решения    оставляю за собой.


Глава сельсовета                  	             Сухно А.А.

	
	


УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Чинетинского сельсовета 
Краснощековского района Алтайского края
от  26.08.2025    № 6

Положение об организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Чинетинский сельсовет Краснощековского района Алтайского края по выявлению безхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную собственность муниципального образования Чинетинский сельсовет

1. Настоящее Положение  об организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Чинетинский сельсовет Краснощековского района Алтайского края по выявлению безхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную собственность муниципального образования Чинетинский сельсовет (далее-Положение) регулирует общественные отношения в сфере организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чинетинский сельсовет Краснощековского района Алтайского края (далее – Чинетинский сельсовет) по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей, находящихся на территории Чинетинского сельсовета (далее – бесхозяйная недвижимая вещь), принятию бесхозяйных недвижимых вещей в муниципальную собственность Чинетинского сельсовета.
2. Настоящее Положение распространяется на недвижимое имущество (за исключением земельных участков, судов), которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо от права собственности на которое собственник отказался.
3. Осуществление действий по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и установлению их собственников, постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную собственность Чинетинского сельсовета осуществляет администрация Чинетинского сельсовета Краснощековского района Алтайского края (далее – уполномоченный орган).
4. Сведения об объекте недвижимого имущества, имеющем признаки бесхозяйной недвижимой вещи (далее – выявленный объект недвижимого имущества), поступают в уполномоченный орган:
1) от федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснощековского района;
2) от физических и юридических лиц;
3) от собственника объекта недвижимого имущества в форме заявления об отказе от права собственности на данный объект;
4) в результате проведения инвентаризации муниципального имущества Чинетинского сельсовета;
5) в результате проведения муниципального земельного контроля на территории Чинетинского сельсовета;
6) в результате обследования или осмотра территории муниципального образования должностными лицами администрации Чинетинского сельсовета;
7) в иных формах, не запрещенных законодательством.
5. К заявлению, указанному в подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения, прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица – собственника объекта недвижимого имущества) либо выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица – собственника объекта недвижимого имущества);
2) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у лица, отказывающегося от права собственности на объект недвижимого имущества.
6. На основании поступивших сведений, указанных в пункте 4 настоящего Положения, уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня поступления указанных сведений осуществляет сбор информации, подтверждающей, что выявленный объект недвижимого имущества не имеет собственника, или его собственник неизвестен, или от права собственности на него собственник отказался. Для этих целей уполномоченный орган:
1) рассматривает поступившие сведения, в том числе заявления собственников объектов недвижимого имущества об отказе от права собственности на данные объекты;
2) проверяет наличие информации о выявленном объекте недвижимого имущества в реестре муниципального имущества муниципального образования;
3) организует осмотр выявленного объекта недвижимого имущества с выездом на место. Сведения о выявленном объекте недвижимого имущества, установленные в результате осмотра, отражаются в акте, который подписывается должностным лицом уполномоченного органа, проводившем осмотр;
4) запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на выявленный объект недвижимого имущества;
5) запрашивает в государственных органах или организациях, осуществлявших регистрацию прав на недвижимое имущество до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» информацию о зарегистрированных правах на выявленный объект недвижимого имущества;
6) направляет запросы в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра федерального имущества, орган исполнительной власти субъекта, уполномоченный на ведение реестра государственной собственности субъекта, орган местного самоуправления муниципального образования Краснощековский район, уполномоченный на ведение реестра муниципального имущества муниципального образования Краснощековский район, для получения документов, подтверждающих, что выявленный объект недвижимого имущества не учтен в реестре федерального имущества, реестре государственной собственности Алтайского края и реестре муниципального имущества муниципального образования Краснощековский район;
7) опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на официальном сайте муниципального образования Чинетинский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о выявленном объекте недвижимого имущества и о розыске собственника указанного имущества.
7. Действия, указанные в подпунктах 2, 5–7 пункта 6 настоящего Положения, уполномоченным органом не осуществляются, если в уполномоченный орган поступило заявление собственника объекта недвижимого имущества об отказе от права собственности на данный объект.
8. Если в результате действий, указанных в пункте 6 настоящего Положения, будет установлено, что выявленный объект недвижимого имущества не имеет собственника, или его собственник неизвестен, или от права собственности на него собственник отказался, то уполномоченный орган принимает решение о постановке на учет бесхозяйной недвижимой вещи в органе регистрации прав, которое оформляется правовым актом Администрации Чинетинского сельсовета.
9. Правовой акт, указанный в пункте 8 Положения, принимается уполномоченным органом не ранее 30 календарных дней со дня опубликования и размещения сведений в соответствии с подпунктом 7 пункта 6 настоящего Положения.
10. В целях постановки бесхозяйных недвижимых вещей на учет в органе регистрации прав уполномоченный орган на основании решения, указанного в пункте 8 настоящего Положения:
1) обеспечивает подготовку документов, необходимых для постановки на учет бесхозяйных недвижимых вещей;
2) направляет заявление о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей и документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, в орган регистрации прав в соответствии с законодательством.
11. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении трех месяцев со дня постановки на учет орган, уполномоченный на управление муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь, при одновременном соблюдении следующих условий:
1) соответствие бесхозяйной недвижимой вещи требованиям части 1 статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) наличие в бюджете муниципального образования денежных средств для оформления права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь и на ее содержание.
12. На основании вступившего в законную силу решения суда о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь уполномоченный орган:
1) осуществляет действия в целях государственной регистрации права муниципальной собственности на объект недвижимого имущества;
2) в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации права муниципальной собственности на объект недвижимого имущества принимает решение о включении объекта недвижимого имущества в реестр муниципального имущества Чинетинского сельсовета и вносит соответствующие изменения в указанный реестр.


2
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧИНЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОЩЕКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ


РЕШЕНИЕ
26.08.2025                                                                                                       № 7
с. Чинета

О принятии Положения об оплате 
и материальном стимулировании труда
муниципальных служащих Администрации 
Чинетинского сельсовета Краснощёковского
района Алтайского края

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, закона Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», постановления  Правительства Алтайского края от 22.06.2023 № 224  «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих», постановления  Правительства Алтайского края от 30.04.2025 № 171 «О внесении изменений в постановление  Правительства Алтайского края от 22.06.2023 № 224 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих»,  в соответствии с Уставом муниципального образования  Чинетинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края  Совет депутатов Чинетинского сельсовета Краснощёковского района  Алтайского края
решил:
	1. Принять  Положение об оплате и материальном стимулировании труда муниципальных служащих Администрации Чинетинского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края (прилагается).
	2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов Чинетинского сельсовета Краснощёковского района  Алтайского края от 29.09. 2023  № 8 «Об утверждении Положения об оплате и материальном стимулировании труда муниципальных служащих Администрации Чинетинского сельсовета Краснощёковскогорайона Алтайского края». 
	3.  Распространить  действие настоящего решения  на трудовые правоотношения, возникшие с 01.09.2025 г.
 4. Принятое решение обнародовать в установленном Уставом муниципального образования Чинетинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края порядке.


Глава сельсовета                                                                                 Сухно А.А.


Приложение  
к решению Совета депутатов Чинетинского сельсовета
Краснощёковского района Алтайского края
от 26.08.2025 №  7

Положение 
об оплате и материальном стимулировании труда муниципальных служащих
Администрации Чинетинского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края

        Настоящее Положение об оплате и материальном стимулировании труда муниципальных служащих Администрации Чинетинского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края (далее-Положение) разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации», закона Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС  «О  муниципальной службе в Алтайском крае», постановления Администрации Алтайского края от  22.06.2023 № 224 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих» ( с изменениями и дополнениями),  Устава муниципального образования Чинетинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края.
       Настоящее Положение вводится в целях:
    а) повышения ответственности муниципальных служащих при исполнении должностных обязанностей и упорядочения оплаты труда;
    б) создания необходимых условий для эффективного материального стимулирования, развития творческой активности работников органов местного самоуправления;
    в) обеспечения комплектования органов местного самоуправления высококвалифицированными специалистами, их социальной защищенности.

1. Общие положения
    1. Настоящее Положение определяет:
      - порядок оплаты и стимулирования труда муниципальных служащих Администрации Чинетинского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края (далее-Администрация Чинетинского сельсовета) .
      - порядок начисления,  оплаты и стимулирования труда  на периоды нахождения в ежемесячном оплачиваемом отпуске; временной нетрудоспособности; нахождения в служебной командировке; профессиональной подготовки; повышения квалификации или стажировки и  другим уважительным причинам и основаниям в порядке, установленном действующим законодательством.
    
                                                     2. Оплата труда
         Оплата труда муниципальных служащих  состоит из должностного оклада, а также ежемесячных и дополнительных выплат:
   - ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на         муниципальной службе;
   -  ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
   - ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
  -    ежемесячное денежное поощрение;
  - ежемесячная надбавка за ученую степень кандидата или доктора наук в размере, не превышающем размер соответствующей надбавки, установленный пунктом 5 части 1 статьи 12 закона Алтайского края от 28 октября 2005 года № 78-ЗС «О государственной гражданской службе Алтайского края;
  -   ежемесячная премия по результатам работы;
  -   единовременная премия по результатам работы;
  - единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь.

3. Порядок установления должностных окладов.
       Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в размерах в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 22.06.2023  № 224 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих» (с изменениями и дополнениями). 

	Наименование должности муниципальной службы
	Должностной оклад (руб.)

	Главные должности муниципальной службы

	 Глава Администрации сельского поселения
	9345

	 Заместитель главы Администрации сельского поселения
	7476

	Секретарь, управляющий делами Администрации сельского поселения
	7009

	Старшие должности муниципальной службы

	Главный специалист
	5841

	Ведущий специалист
	5023

	Младшие должности муниципальной службы

	Специалист первой категории
	4673

	Специалист второй категории 
	4556

	Специалист
	3505



4. Порядок установления ежемесячных надбавок и дополнительных выплат.
      4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе выплачивается в размерах, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 7 Закона Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной   службе в Алтайском крае»:

при стаже муниципальной службы            в процентах
    от 1 года до 5 лет                                             10
    от 5 лет до 10 лет                                             15
    от 10 лет до 15 лет                                           20
    свыше 15 лет                                                    30

Стаж работы, дающий право муниципальным служащим на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, исчисляется в соответствии с действующим законодательством.
       Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается со дня
возникновения права  на назначение или изменение размера этой надбавки.  
    Если у муниципального служащего право на назначение или изменение размера надбавки к должностному окладу за выслугу лет наступило в период его пребывания в основном или дополнительном отпуске, а также  в период его нетрудоспособности, то выплата иного размера надбавки производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.
     В том случае, если у муниципального служащего право на назначение или изменение размера надбавки к должностному окладу за выслугу лет наступило при переподготовке или повышении квалификации и в других случаях, когда за ним сохраняется средний заработок, то указанная надбавка устанавливается со дня наступления этого права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.

5.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
         Размер ежемесячной надбавки  к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (далее – «надбавка») определяется в зависимости от степени сложности и напряженности профессиональной  служебной деятельности (специальный режим работы, частое командирование, объем работы с документами и т. д.). Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы  по группам должностей муниципальной службы составляет:
          по главным должностям -  до 100% должностного оклада;
          по старшим и младшим  должностям - до 70% должностного оклада; 
           Размер надбавки устанавливается муниципальным служащим персонально в трудовом договоре,  в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих Администрации Чинетинского сельсовета 

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
           Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаются в размерах и порядке, определенных законодательством Российской Федерации. 

7. Ежемесячное денежное поощрение.
 Выплата ежемесячного денежного поощрения осуществляется в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих  Администрации Чинетинского сельсовета.
Размер ежемесячного денежного поощрения по группам должностей муниципальной службы составляет:
          по главным должностям – до 100% должностного оклада;
          по старшим и младшим   должностям – до 70% должностного оклада;
          Ежемесячное денежное поощрение муниципального служащего устанавливается персонально в трудовом договоре.	    
         Размер ежемесячного денежного поощрения  может быть уменьшен за следующие служебные упущения:
         - несвоевременное или некачественное выполнение  обязанностей,  предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, нарушения порядка работы со служебной информацией;
        -  неисполнение или не надлежащее исполнение федеральных законов, законов Алтайского края, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края, муниципальных нормативных правовых актов:
       -  не исполнение   без уважительных причин  распоряжений и указаний  руководителя;
       - несвоевременное рассмотрение обращений граждан, депутатов, общественных объединений, коммерческих  и некоммерческих организаций;
       - несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
       
8. Премия по результатам работы.
Премирование муниципальных служащих Администрации Чинетинского сельсовета(далее – муниципальные служащие)  является экономическим методом стимулирования их трудовой деятельности, персональной ответственности и заинтересованности в эффективном решении задач, стоящих перед Администрацией  Чинетинского сельсовета , в которой они замещают штатную должность.
Премирование производится за счет и в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
 Муниципальным служащим  могут выплачиваться следующие виды премий:
1) премия по итогам работы за месяц;
2) премия за выполнение особо важных и сложных заданий, по результатам работы;
3) премия по итогам работы за квартал, год за счет экономии фонда оплаты труда.
 Основными показателями оценки деятельности муниципальных служащих  являются:
1) качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей, утвержденных должностными инструкциями;
2) соблюдение трудовой дисциплины, служебной этики и правил внутреннего трудового распорядка;
3) отсутствие дисциплинарного взыскания.
 Расчетный размер ежемесячной премии определяется пропорционально отработанному времени.
 Расчет ежемесячной премии производится в процентах от должностного оклада с учетом районного коэффициента.
 Выплата премий по итогам работы за месяц по группам должностей  муниципальной службы    производится  в размерах:
по главным должностям –  до 120%;
       по старшим и младшим  должностям – до 90%. 
 Конкретный размер ежемесячного премирования устанавливается трудовым договором.
За счет экономии по фонду оплаты труда могут выплачиваться единовременные поощрительные премии за выполнение работ, имеющих особую сложность и важность, в итоге которых получен экономический эффект или другие положительные результаты для улучшения социально-экономического положения на территории муниципального образования Чинетинский сельсовет, районе,  определенной отрасли, сфере деятельности.
 Назначение премии за выполнение особо важных и сложных заданий носит разовый характер.
 Максимальный размер единовременной поощрительной премии не ограничивается и производится за счет экономии по фонду оплаты труда.
Показателями (критериями) для  премирования и определения размера премии являются:
1) личное отношение каждого муниципального служащего к выполнению служебного долга и своих функциональных обязанностей;
2) профессионализм и личный вклад в выполнении структурными подразделениями  возложенных на них задач и функции;
3) творческий подход  и разумная инициатива муниципального служащего, проявленные при подготовке предложений по совершенствованию  деятельности  структурного подразделения и органа местного самоуправления в целом: 
 Выплата единовременной поощрительной премии муниципальным служащим производится на основании распоряжения главы Администрации Чинетинского  сельсовета.
При наличии экономии фонда оплаты труда органа местного самоуправления возможно премирование за квартал,  год.
 Размеры премий за квартал, год  муниципальных служащих определяются исходя из результатов их деятельности.
 Премии начисляются за фактически отработанное время в отчетном периоде.
Расчет  премии за квартал, год  производится в процентах от должностного оклада с учетом районного коэффициента. Установление процента премии и ее выплата  производится на основании распоряжения главы Администрации Чинетинского сельсовета.
Муниципальный служащий распоряжением главы Администрации Чинетинского  сельсовета  может быть премирован в связи с юбилейной датой, профессиональным праздником в размере до одного должностного оклада.
 Муниципальные служащие могут быть лишены ежемесячной  премии частично или полностью за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные нарушения трудовой дисциплины, наличие дисциплинарного взыскания.
Основаниями для снижения размера премии и размер снижения премии являются:

	№
	Основания для снижения
размера премии

	Размер снижения
премии

	1. 
	Несоблюдение  трудовой   дисциплины   и
правил внутреннего трудового распорядка
	до 100% установленного
размера премии               

	2. 
	Несоблюдение  ограничений  и  запретов,
связанных с муниципальной службой      
	до 100% установленного
размера  премии   за   каждый
случай                       

	3. 
	Невыполнение мероприятий перспективного(годового), квартального планов  работы в установленные  сроки  при  отсутствии объективных причин                     
	до 30% установленного размера премии                       

	4. 
	Неисполнение  правовых  актов  Администрации  Чинетинского сельсовета           
	до 50% установленного размера премии                       

	5. 
	Нарушение регламента оказания муниципальных услуг, нарушение регламента  предоставления проектов решений сессий                        
	на 20% установленного размера премии за каждый случай      

	6. 
	Перенос  сроков   исполнения   правовых
актов по вине исполнителя              
	на  20%  за   каждый   случай
переноса                     

	7. 
	Несвоевременное представление
информации об исполнении правовых актов по вине исполнителя                    
	на 20% установленного размера
премии                       

	8. 
	Представление   недостоверной непроверенной информации об  исполнении
правовых актов 
                        
	на    100%     установленного
размера премии    
           

	9. 
	Несвоевременное  представление  ответов
на обращения граждан                   
	до 30% за каждый случай      

	10. 
	Несвоевременное представление
информации на запросы,  поступившие  из
государственных органов и организаций  
	до 30% за каждый случай      

	11. 
	Нарушение    сроков    подготовки     и
представления  информации  по  запросам
должностных лиц администрации по вине исполнителя     
	до 30% установленного размера премии                       

	12. 
	Некачественное   исполнение   обращений
граждан,  предоставление  непроверенной
информации                             
	до 30% установленного размера премии                       

	13. 
	Нарушение порядка работы  со  служебной
информацией,  разглашение персональных данных   другого   работника,   ставших
известными   работнику   в   связи    с
исполнением им трудовых обязанностей
	до 100% установленного
размера премии               

	14. 
	Наличие  обоснованных   письменных
претензий, жалоб на действия работников
Администрации Чинетинского сельсовета 
	до    100%     установленного
размера премии               

	15. 
	Нарушение    инструкции  по делопроизводству     при     оформлении служебной документации                 
	до 30% установленного размера
премии                       

	16. 
	Совершение   прогула   (отсутствие   на
рабочем месте без  уважительных  причин
более четырех часов  подряд  в  течение
рабочего дня)                          
	до  100%  установленного
размера премии               

	17. 
	Появление   на   работе   в   состоянии
алкогольного, наркотического или  иного
токсического опьянения                 
	до  100% установленного
размера премии               



 Полное или частичное лишение премии производится за тот расчетный период, в котором были совершены нарушения, упущения в работе или поступило сообщение о них.
Если упущения в работе обнаружены после выплаты премии, то лишение производится за тот расчетный период, в котором обнаружены эти упущения.
 Решение о лишении премии частично или полностью производится на основании распоряжения главы Администрации Чинетинского  сельсовета
 
9. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь.
       При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему осуществляется единовременная выплата в размере двух должностных окладов, которая производится за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.  
       В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска, в установленном законом порядке, на части единовременная выплата производится при предоставлении любой из частей такого отпуска. 
       Выплата материальной помощи муниципальным служащим в размере одного должностного оклада устанавливается за календарный год.
       Муниципальному служащему может быть предоставлена материальная помощь в размере одного должностного оклада  при возникновении чрезвычайных обстоятельств (продолжительное заболевание муниципального служащего, причинение ущерба имуществу в результате пожара, иного стихийного бедствия, а также при других непредвиденных обстоятельствах).
        Решение об оказании материальной помощи принимается на основании письменного заявления муниципального служащего, согласованного с руководителем, с приложением документов, подтверждающих факт возникновения чрезвычайных обстоятельств (справка из медицинского учреждения, справка из жилищно-коммунальных организаций и т. д.)
       Выплата материальной помощи осуществляется на основе распоряжения главы Администрации сельсовета в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих.







Раздел 4

Постановления Администрации  Чинетинского сельсовета
 Краснощековского района Алтайского края

1.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИНЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  18.08.2025                                                                                                    № 9
с. Чинета
Об утверждении Проекта организации
дорожного движения на автомобильных
 дорогах местного значения муниципального
 образования сельское поселение Чинетинский
 сельсовет Краснощёковского района
 Алтайского края

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации»,   Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 30.07.2020 № 274 Уставом муниципального образования Чинетинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края,
постановляю:

        	1. Утвердить Проект организации дорожного движения на автомобильных  дорогах местного значения муниципального образования сельское поселение Чинетинский  сельсовет Краснощёковского района
 Алтайского края (прилагается).
	2.Настоящее постановление обнародовать в установленном Уставом   муниципального образования Чинетинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края порядке.   
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



И.о. Главы Администрации сельсовета                                              Лунева Л.А.
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Введение 



Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного 



движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения 



пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. 



Исходными данными для выполнения проекта являются: 



 карта в масштабе 1:5000; 



 данные из открытых Интернет-источников; 



 материалы обследования улично-дорожной сети. 



Проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) разрабатывается 



на основании статьи 18 Федерального закона «Об организации дорожного 



движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 



акты Российской Федерации» № 443-ФЗ от 29 декабря 2017 г. 



При разработке ПОДД необходимо руководствоваться законодательством 



Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 



исполнительной власти, правилами, стандартами, техническими нормами, а также 



нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 



Проект выполнен в соответствии с требованием следующих нормативных 



документов: 



 Федерального закона №443-ФЗ от 29.12.2017 «Об организации дорожного 



движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 



акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 15.04.2019 N 53-ФЗ, от 



31.07.2020 N 264-ФЗ, от 30.12.2020 N 494-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 11.06.2021 N 



188-ФЗ) 



 Федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного 



движения» (в ред. Федеральных законов от 02.03.1999 N 41-ФЗ, от 25.04.2002 N 41-ФЗ, от 



10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-



ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 



23.07.2010 N 169-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 01.07.2011 N 170-



ФЗ, от 11.07.2011 N 192-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 



14.06.2012 N 78-ФЗ, от 28.07.2012 N 131-ФЗ, от 26.04.2013 N 65-ФЗ, от 07.05.2013 N 92-



ФЗ (ред. 02.07.2013), от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-



ФЗ, от 28.12.2013 N 437-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 08.06.2015 N 143-ФЗ, от 



13.07.2015 N 233-ФЗ, от 28.11.2015 N 340-ФЗ, от 28.11.2015 N 357-ФЗ, от 05.04.2016 N 



104-ФЗ, от 01.05.2016 N 126-ФЗ, от 03.07.2016 N 259-ФЗ, от 03.07.2016 N 296-ФЗ, от 



26.07.2017 N 204-ФЗ, от 20.12.2017 N 398-ФЗ (ред. 30.10.2018), от 29.12.2017 N 443-ФЗ, от 



03.08.2018 N 283-ФЗ (ред. 30.07.2019), от 30.10.2018 N 386-ФЗ, от 27.12.2018 N 508-ФЗ, от 



08.12.2020 N 429-ФЗ, от 26.05.2021 N 155-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 02.07.2021 N 



331-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ, от 29.11.2021 N 389-ФЗ); 



 Приказа Министерства Транспорта РФ от 1.02.2025 №49 «Об утверждении 



Правил подготовки документации по организации дорожного движения»; 



 Порядка разработки и утверждения проектов организации дорожного движения 



на автомобильных дорогах (письмо МВД РФ от 02.08.2006 № 13/6-3853, Росавтодора от 



07.08.2006 № 01-29/5313 «О порядке разработки и утверждения проектов организации 



дорожного движения на автомобильных дорогах»; 



 Указа Президента РФ от 15.06.1998 N 711 «О дополнительных мерах по 



обеспечению безопасности дорожного движения» (с изменениями на 19.02.2021 года); 



 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 



Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 



направляющих устройств» Утвержден и введен в действие Приказом Федерального 



агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 декабря 2019 г. N 1425-ст.; 



 ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 



Знаки дорожные Общие технические требования» (с Поправками, с Изменениями №1, 2, 



3); 











 



 
 



 



 



 ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. 



Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (с Изменениями №1); 



 ГОСТ 32846-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 



обустройства. Классификация»; 



‒ ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 



обустройства. Технические требования. Правила применения»; 



 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 



обустройства. Общие требования» (с изменениями №1, 2); 



 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги( с изменениями №1, 2); 



 ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 



автомобильных дорогах»; 



 ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные 



параметры и требования»; 



 ГОСТ Р 52399-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. 



Геометрические элементы. Технические требования»; 



 ГОСТ Р 52575-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 



для дорожной разметки. Технические требования»; 



 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. 



Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» (с 



Изменениями №1); 



 ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения 



дорожные. Классификация» (с поправкой); 



 ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. 



Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические 



требования»; 



 ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 



эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 



дорожного движения» (с поправками); 



 Правил дорожного движения РФ 



 Методического пособия «Организация дорожного движения в городах» МВД 



РФ, НИЦ ГАИ, Транспорт, М., 1995г.; 



 Методических рекомендаций «Организация дорожного движения в городе 



(Обследование дорожно-транспортных условий)», МВД СССР, ВНИИ, М., 1988г. 



В процессе выполнения проекта проведены следующие работы: 



 комплексное обследование улично-дорожной сети, транспортных и 



пешеходных потоков, существующих технических средств организации движения; 



 анализ существующей системы организации дорожного движения и условий 



проезда по магистралям; 



 проверка на соответствие нормативной документации системы организации 



дорожного движения; 



 обоснование внедрения и модернизации технических средств регулирования 



движения, изменения технологии управления дорожным движением. 



                                Задание на проектирование 



Схемы (чертежи) в составе ПОДД выполняются в масштабе 1:50, 1:100, 1:200, 



1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:3000. По решению разработчика ПОДД используются иные 



масштабы, кратные 100, обеспечивающие наглядность и удобочитаемость схемы 



(чертежа) расстановки ТСОДД. 



Схемы пересечений в разных уровнях и сложных пересечений в одном уровне 



выполняются отдельно в масштабе 1:100 или 1:200. 



Масштаб ширины дорог определяется разработчиком ПОДД. 



Надписи на схемах (чертежах) должны быть читаемыми. 



ПОДД должен содержать следующие адресные ведомости: 











 



 
 



 



 



1) ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной). Ведомость 



должна включать перечень участков дорог и видов дорожной разметки с указанием 



для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу 



дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка ее нанесения), 



расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева) 



протяженности (для линейной дорожной разметки в метрах), количества единиц 



(для штучной дорожной разметки в единицах), площади нанесения (в квадратных 



метрах), пометки о наличии дорожной разметки, о требовании по ее нанесению или 



демаркировке (нанесено, требуется нанесение, требуется демаркировка); 



2) ведомость размещения дорожных знаков. Ведомость должна включать перечень 



участков дорог и дорожных знаков с указанием для каждого из них: номера, 



наименования и типоразмера, месторасположения в плане дороги (с привязкой к 



адресу дороги или населенного пункта), расположения по ширине дороги (справа, 



слева, консоль), количества, пометки о наличии дорожного знака, о требовании по 



его замене или установке (установлен, требуется замена, требуется установка). Для 



знаков индивидуального проектирования указывается их площадь (в квадратных 



метрах); 



3) ведомость размещения дорожного ограждения. Ведомость должна включать 



перечень участков дорог и типов дорожного ограждения с указанием для каждого 



из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или 



населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения 



по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева), уровне удерживающей 



способности, высоты (в метрах), даты установки (для существующего дорожного 



ограждения), протяженности (в метрах), пометки о наличии такого дорожного 



ограждения, о требовании по его замене или новой установке (установлено, 



требуется замена, требуется установка); 



4) ведомость размещения пешеходных ограждений. Ведомость должна включать 



перечень участков дорог и типов пешеходного ограждения с указанием для каждого из 



них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного 



пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги 



(по оси проезжей части, справа, слева), высоты (в метрах), даты установки (для 



существующего дорожного ограждения), материала изготовления, протяженности (в 



метрах), пометки о наличии такого пешеходного ограждения, о требовании по его замене 



или новой установке (установлено, требуется замена, требуется установка); 



5) ведомость размещения сигнальных столбиков. Ведомость должна включать 



перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения сигнальных 



столбиков в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и 



указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги (по оси 



проезжей части, справа, слева), даты установки (для существующих сигнальных 



столбиков), протяженности установки (в метрах), количества сигнальных столбиков (в 



штуках), пометки о наличии таких сигнальных столбиков, о требовании по их замене или 



новой установке (установлено, требуется замена, требуется установка); 



6) ведомость размещения искусственного освещения. Ведомость должна включать 



перечень участков дорог и искусственных сооружений с указанием для каждого из них: 



месторасположения линий освещения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или 



населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по 



ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное), даты установки (для 



существующих линий искусственного освещения), протяженности линий искусственного 



освещения (в метрах), количества опор (в штуках), количества светильников (в штуках), 



пометки о наличии линий искусственного освещения, соответствующих нормативным 



правовым актам федерального органа исполнительной власти по техническому 



регулированию, о требовании по их реконструкции или новой установке (соответствует 



нормам, требуется реконструкция, требуется установка); 











 



 
 



 



 



7) ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных 



средств. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого 



из них: месторасположения остановочных пунктов в плане дороги (с привязкой к адресу 



дороги или населенного пункта), расположения по ширине дороги (справа, слева), наличия 



посадочных площадок, заездных карманов, павильонов, наличия переходно-скоростных 



полос (с указанием их параметров), пометки о наличии остановочных пунктов, 



соответствующих нормативным правовым актам федерального органа исполнительной 



власти по техническому регулированию, о требовании по их реконструкции или новому 



строительству (соответствует, требуется реконструкция, требуется строительство); 



8) ведомость размещения пешеходных переходов. Ведомость должна включать 



перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения 



пешеходных переходов в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного 



пункта), вида пешеходного перехода (наземный регулируемый, наземный 



нерегулируемый, подземный, надземный), пометки о наличии пешеходных переходов, 



соответствующих нормативным правовым актам федерального органа исполнительной 



власти по техническому регулированию, о требовании по реконструкции или новому 



строительству (соответствует, требуется реконструкция, требуется строительство); 



9) ведомость размещения светофорных объектов. Ведомость должна включать 



перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения 



светофорных объектов в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного 



пункта), вида объекта регулирования (перекресток, примыкание, пешеходный переход), 



количества светофоров с разбивкой по типам, марки контроллеров дорожного движения, 



наличия детекторов транспортных потоков, типа детектора транспортных потоков (при 



наличии), года установки светофора, дорожного контроллера, детектора транспортных 



потоков; 



10) ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров. Ведомость должна 



включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения 



пешеходных дорожек, тротуаров в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или 



населенного пункта и указанием начала и конца), расположения по ширине дороги 



(справа, слева), протяженности (в метрах), пометки о наличии пешеходных дорожек, 



тротуаров, о требовании по их реконструкции или новому строительству (имеется, 



требуется реконструкция, требуется строительство); 



11) ведомость размещения мест для стоянки велосипедов. Ведомость должна 



включать перечень площадок, участков для размещения стоянок велосипедов личного 



пользования и станций проката велосипедов с указанием для каждого из них: 



месторасположения (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), размеров 



площадки, участка, количества мест для стоянки велосипедов, характера размещения 



стоянок велосипедов (параллельно, перпендикулярно, под углом к проезжей части); 



12) ведомость размещения искусственных неровностей. Ведомость должна 



включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения 



искусственных неровностей в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного 



пункта), размеров искусственной неровности (длина, ширина и высота в метрах), 



строительного объема (в кубических метрах), пометки о наличии искусственных 



неровностей, соответствующих нормативным правовым актам федерального органа 



исполнительной власти по техническому регулированию, о требовании по их 



реконструкции или новому строительству (соответствует, требуется реконструкция, 



требуется строительство); 



13) ведомость световозвращателей, применяемых самостоятельно. Ведомость 



должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: 



месторасположения световозвращателей в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или 



населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по 



ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева), даты установки (для 



существующих световозвращателей), протяженности установки (в метрах), количества 



световозвращателей (в штуках), пометки о наличии таких световозвращателей, о 











 



 
 



 



 



требовании по их замене или новой установке (установлено, требуется замена, требуется 



установка); 



14) ведомость размещения работающих в автоматическом режиме специальных 



технических средств, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации 



нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. Ведомость должна 



включать перечень участков дорог и улиц с указанием для каждого из них 



месторасположения таких технических средств в плане дороги (с привязкой к адресу 



дороги или населенного пункта), географических координат, параметров зоны контроля, 



видов выявляемых нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, 



значения установленной максимальной скорости движения; 



15) ведомость шумовых полос (поперечной, продольной). Ведомость должна 



включать перечень участков дорог и видов шумовых полос с указанием для каждого из 



них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного 



пункта и указанием начала и конца участка ее нанесения), расположения по ширине 



дороги (по оси проезжей части, справа, слева), протяженности, площади нанесения (в 



квадратных метрах), пометки о наличии шумовых полос, о требовании по ее нанесению 



или демаркировке (нанесено, требуется нанесение, требуется демаркировка). 



Все адресные ведомости должны быть представлены в виде таблицы. 



ТСОДД и элементы обустройства дороги существующие, демонтируемые и вновь 



устанавливаемые должны иметь различное цветовое обозначение. 



Согласование результата работ. 



Подготовка, согласование и утверждение ПОДД должны осуществляться в соответствии 



с требованиями Закона об организации дорожного движения и Приказа Министерства 



транспорта № 49 от 18.02.2025 «Об утверждении Правил подготовки документации по 



организации дорожного движения». 



 



 



 



Пояснительная записка 



Чинета — село в Краснощековском муниципальном районе Алтайского края России, 



административный центр Чинетинского сельского поселения. 



            Село расположено южнее села Краснощеково. Через село с севера на юг 



проходит автомобильная дорога Маралиха - Куйбышево - Чинета - Генералка. Село 



девятое по численности жителей в Краснощековском муниципальном районе, уступает 



лишь селам Краснощеково. 



            Категорирование дорог, предусмотренных для проектирования: 



1) с.Чинета ул.Заречная- местные улицы, V – категория; 



2) с.Чинета ул.Новая - местные улицы, V – категория; 



3) с.Чинета ул.Молодежная - местные улицы, V – категория; 



4) с.Усть-Чагырка Садовая - местные улицы, V – категория; 



5) с.Усть-Чагырка Подкаменная - местные улицы, V – категория; 



6) с.Усть-Чагырка ул.Молодежная - местные улицы, V – категория; 



7) с.Чинета - п.Талый Ключ - местные улицы, V – категория; 



8) п.Генералка - местные улицы, V – категория; 



9) п.Тигерек - местные улицы, V – категория; 



10) с.Чинета – п.Тигерек - местные улицы, V – категория. 



Проектные решения принимались по итогам анализа существующего движения 



транспорта, расположения объектов социально-культурного и бытового обслуживания, 



геометрических параметров улично-дорожной сети, движения маршрутных транспортных 



средств, состояния и дислокации существующих средств организации дорожного 



движения. Основная застройка населенных пунктов представлена жилыми домами и 



приусадебными участками. Искусственное освещение отсутствует на большинстве 



рассматриваемых улиц. 



Проезжая часть, рассматриваемой УДС представлена следующими видами 



покрытий: капитального, переходного типа. 











 



 
 



 



 



Элементы профиля и элементы плана представлены в графической схеме.  



           На основании видеофиксации рассматриваемых участков УДС дорожной 



лабораторией кп-514, было оценено транспортно-эксплуатационное состояние покрытия, 



выраженное в баллах и показатель ровности IRI. По показателю ровности IRI, участки 



дорог в отношении которых разрабатывался ПОДД не соответствуют нормативу на 100%. 



По оценке состояния дорожного покрытия дорог, в отношении которых разрабатывался 



ПОДД, в нормативном значении находится 100% дорог. Самые распространённые 



дефекты на дороге: 1) Отдельные выбоины на расстоянии 20-40 м (для переходных 



покрытий); 2) Отдельные выбоины на расстоянии 10-20 м (для переходных покрытий); 3) 



Отсутствие дефектов (для переходных покрытий). 



Существующая организация движения транспортных средств и пешеходов в 



Чинетинском сельском совете не обеспечена техническими средствами организации 



дорожного движения (далее – ТСОДД): дорожными знаками, светофорными объектами 



(с.Усть-Чагырка ул.Молодежная) 



Существующая схема размещения ТСОДД представлена в графической части на 



линейных графиках.  



Установлено, что для информирования участников движения на улично-дорожной 



сети дислоцировано недостаточное количество знаков, а их размещение, не во всех 



случаях носит системный характер и не всегда соответствует существующим условиям 



движения и требованиям действующих нормативных документов. Светофорные объекты 



присутствуют в с.Усть-Чагырка на ул.Молодежная. Существующие пешеходные и 



транспортные ограждения на рассматриваемых участках УДС отсутствуют. 



Существующие тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. При отсутствии 



пешеходной инфраструктуры движение пешеходов осуществляется по обочинам и по всей 



ширине проезжей части. Велодорожки отсутствуют. Движение велосипедистов 



осуществляется по дорогам общего пользования в соответствии с действующими 



правилами дорожного движения.  



Движение маршрутных транспортных средств отсутствует. 



Существующая дорожная разметка отсутствует, так как покрытие проезжей части 



не предусматривает нанесение дорожной разметки. 



Дорожное движение осуществляется круглогодично. 



В Краснощековском районе за период с 01.01.2021г по 30.04.2025г зафиксировано 



44 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). На участках УДС Чинетского 



сельского совета в отношении которых разрабатывались ПОДД за период с 01.01.2021г по 



30.05.2025г ДТП зафиксировано не было. 



Проектные решения 



На всей территории населенных пунктов, на УДС, в отношении которой 



разрабатывался ПОДД, дислокацию ТСОДД приводим к соответствию ГОСТ 52289-2019. 



Дислокация ТСОДД представлена в графической части. 



Ограничение скоростного режима на УДС Чинетского сельского совета 



отсутствует. Введение новых ограничений скорости планируется на с.Чинета ул.Новая, с. 



Усть-Чагырка ул.Молодежная около образовательного учреждения . В рамках работы не 



были выявлены участки с необеспеченной видимостью. Запрет обгона не планируется. 



Организация движения маршрутных транспортных средств без изменений.  



Движение грузовых транспортных средств на рассматриваемой УДС происходит 



без ограничений. Движение транспортных средств негабаритных, тяжеловесных или с 



опасными грузами осуществляется по схеме, указанной в специальном разрешении, 



выданным владельцем автомобильной дороги. 



Специальных мероприятий, для ограничения движения транзитного транспорта не 



предусмотрено.  



Введение реверсивного движения не предусмотрено. Участки с односторонним 



движением отсутствуют. Новые участки с односторонним движением не предусмотрены. 



На существующих участках систематизируем установку ТСОДД. 











 



 
 



 



 



Движение пешеходов осуществляется по обочинам и по всей ширине проезжей 



части, кроме с.Усть-Чагурка ул.Молодежная. 



Обустройство велосипедных полос не предусмотрено. Движение велосипедов 



осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения. 



Стоянка автомобилей осуществляется на территории домовладений и предприятий 



за пределами дорог и на проезжей части в соответствии с ПДД.   











 



 
 



 



 



                         Уcлoвныe oбoзнaчeния элeмeнтoв oбycтpoйcтвa дopoги 



Oбo3haчehия Haимehoвahиe 



          Т.7 



 



 



- Светофоры: Транспортный / Пешеходный/ Т7 



 



 



 



- Ограждения дорожные, металлические 



 



 



 



- Ограждения пешеходные, перильного типа 



 
 



 



- Бордюрный камень 



 



 



- Стационарное электрическое освещение с 



указанием начального и конечного участка 



освещения 



 



 



 



- Сигнальные столбики 



 



 



 



- Путепроводы/Мост/Эстакада 



 



 



 



- Водопропускная труба 



 



 



- Сборно-разборная искусственная 



дорожная неровность 



 



 



 



- Остановка общественного транспорта с 



павильоном, посадочной площадкой и 



карманом 



 



 



 



- Знаки, устанавливаемые сбоку от 



проезжей части 



 



 



 



- Знаки, устанавливаемые над проезжей 



частью 



 
 - Делиниаторы 



 



Oбo3haчehия Haимehoвahиe 



 



- Коммуникации: 
ВЛЭП/Теплотрасса/Газопровод/Подземный 



газопровод 



  



- Железнодорожный переезд 



 



 



 



- Линии разметки 



 



 



 



- Тротуар (пешеходная дорожка) 



 



ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТСОДД 
- Обозначение элементов ТСОДД, которые 



необходимо установить дополнительно 



 



ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ 



ТСОДД 



- Обозначение элементов ТСОДД, которые 



фактически установлены 



 



КРАСНЫЙ ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТСОДД - Обозначение элементов ТСОДД, которые 



необходимо демонтировать 



 



 



- Тип покрытия: Асфальтобетон/ 
Цементобетон / Тротуарная плитка 



 



 



- Тип покрытия: Гравий/Щебень 



 



 



- Тип покрытия: Песчанно-гравийная 



смесь 



 



 



 



- Тип покрытия: Грунт 



 



 



- Тип покрытия: Иное 



  



- Шлагбаум 



 











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



ул. Заречная уч.1 км 0+000 – км 4+436 
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
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я



км
 0



,33
4 



- 
км



 0
,6



74



20 м



2 ,
50



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=198, L=630,
41



7



0,
47



9



α=15
L=53 0,



38
7



R=8751, L=56



0,
44



3



α=3
L=231











с.Ч
ин



ет
а 



ул
.З



ар
еч



на
я



км
 0



,6
64



 -
 к



м 
1,0



04



20 м



2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=91, L=34



0,
76



9



0,
80



3 R=103, L=50



0,
88



8



0,
93



8 750,
99



6



α=3
L=70 0,



73
4 R=2101, L=80 0,
81



4 α=35
L=125 0,



93
9



R=4177, L=63



1,0
02



22



2











с.Ч
ин



ет
а 



ул
.З



ар
еч



на
я



км
 0



,9
94



 -
 к



м 
1,3



34



20 м



2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=75, L=340,
99



6



1,0
30



R=210, L=53



1,0
68



1,1
21 R=176, L=33



1,1
71



1,2
04 R=126, L=31



1,2
49



1,2
80



R=300, L=451,2
93



4177



1,0
02



α=22
L=202 1,2



04 R=8578, L=42



1,2
46



α=18
L=52 1,2



98 R=2835, L=227











с.Ч
ин



ет
а 



ул
.З



ар
еч



на
я



км
 1



,32
4 



- 
км



 1
,6



64



20 м



2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=300,
L=45 1,3



38



R=61, L=34



1,5
11



1,5
45 R=75, L=33



1,5
94



1,6
28



R=2835, L=227 1,5
25 α=96



L=34 1,5
59 R=3454, L=170











с.Ч
ин



ет
а 



ул
.З



ар
еч



на
я



км
 1



,6
54



 -
 к



м 
1,9



94



20 м



2, 50



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=108, L=73



1,8
65



1,9
39



R=3454, L=170



1,7
29



α=57
L=74 1,8



03 R=52869, L=63 1,8
66 α=71



L=56 1,9
22 R=3911, L=98











с.Ч
ин



ет
а 



ул
.З



ар
еч



на
я



км
 1



,9
84



 -
 к



м 
2,



32
4



20 м
2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=436, L=372,
05



5



2,
09



2



R=127, L=38



2,
23



8



2,
27



6



R=3911, L=98



2,
02



0



α=48
L=67 2,



08
7



R=12371, L=74



2,
16



1



α=42
L=80 2,



24
1



R=8729, L=478











с.Ч
ин



ет
а 



ул
.З



ар
еч



на
я



км
 2



,31
4 



- 
км



 2
,6



54



20 м
2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=649, L=154



2,
34



8



2,
50



1



R=8729, L=478











с.Ч
ин



ет
а 



ул
.З



ар
еч



на
я



км
 2



,6
44



 -
 к



м 
2,



98
4



20 м
2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=217, L=46



2,
94



3



R=8729, L=478



2,
71



9



α=12
L=34 2,



75
3 R=9862, L=142 2,
89



5 α=2
L=37 2,



93
2



R=3221, L=85











с.Ч
ин



ет
а 



ул
.З



ар
еч



на
я



км
 2



,9
74



 -
 к



м 
3,3



13



20 м



2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=217,
L=46 2,



98
9



R=3221, L=85



3,0
17



α=23
L=45 3,0



62 R=4499, L=213



3,2
75



α=68
L=38











с.Ч
ин



ет
а 



ул
.З



ар
еч



на
я



км
 3



,30
3 



- 
км



 3
,6



44



20 м
2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=129, L=403,5
15



3,5
55



α=68
L=42 3,3



45 R=6807, L=186



3,5
31



α=101
L=113











с.Ч
ин



ет
а 



ул
.З



ар
еч



на
я



км
 3



,6
34



 -
 к



м 
3,9



73



20 м



2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



α=101
L=41 3,6



75 R=16941, L=35 3,7
10 α=104



L=109 3,8
19 R=2327, L=81 3,9



00 α=70
L=42 3,9



42 R=2818, L=113











с.Ч
ин



ет
а 



ул
.З



ар
еч



на
я



км
 3



,9
63



 -
 к



м 
4,



30
4



20 м



2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=249, L=54



4,
00



1



4,
05



5 R=293, L=80 4,
13



5



R=146, L=264,
22



1



4,
24



7



R=231, L=25



4,
27



2



R=2818, L=113



4,
05



5



α=111
L=38 4,



09
3 R=1208, L=127 4,
22



0 α=7
L=84











с.Ч
ин



ет
а 



ул
.З



ар
еч



на
я



км
 4



,2
94



 -
 к



м 
4,



43
6



20 м



2
,50



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=51,
L=194,



33
6



4,
35



5



R=43, L=46



4,
36



2



4,
40



8



α=7
L=88 4,



38
2 R=9049,



L=19 4,
40



1



α=11
L=35











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Заречная



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,009 0,659 14/14 650 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



14/14 650Требуется установка











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



ул. Новая уч.1 км 0+000 – км 0+469 



уч.2 км 0+000 – км 0+545 



уч.3 км 0+000 – км 0+284 



уч.4 км 0+000 – км 0+361 



 



Уч.1 



Уч.4 



Уч.2 



Уч.3 











0
,231



0,18
2



0
,1



32



0,082



0,036



0,279



0
,030



0,080



0
,1



30



0
,1



80



0
,230



0,28
0



(0
,2



38
)



1
.23



(0,18
8)



1
. 2



38 .2.1



3.2
4



с.Чинета ул.Новая уч.1
км 0,000 - км 0,289



20 м











с.
Чин



ет
а 



ул
.Н



ов
ая



 уч
.2



0,
39



9
W



 =
 2



,5
 м



0,23
1



0
,18



2



0
,13



2



0
,27



9



0,32
9



0,379



0,429



0,
23



0



0,029



0
,079



0
,2



30 0,2
80 0



,33
0



0
,3



80



0,43
0



(0,465)



2.4



(0,405)



2.1



(0
,3



85
)



2.1



(0,3
09



)



5.
19



.2



5.1
9.1



(0
,3



13
)



5
.1



9.2 5.
19



.1



(0
, 2



38
)



1.23



( 0
, 1



8 8
)



1.23



8
.2



.1



3.2
4



(0,370)



1.23



3.24



(0,420)



1.23



8.2.1



3.24



(0
,0



06
)



2.
4



(0
,3



79
)



2.1



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.Н



ов
ая



 у
ч.1



км
 0



,12
7 



- 
км



 0
,4



69



20 м



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



3794 R=3794, L=410 0,
45



3



30



170
,4



70



0



13











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Новая уч.1



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



1.23 Дети II
Требуется
установка



2Слева



1.23 Дети II
Требуется
установка



2Справа



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



1Слева



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



1Справа



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа



3.24
Ограничение максимальной



скорости
II



Требуется
установка



2Слева



3.24
Ограничение максимальной



скорости
II



Требуется
установка



1Справа



5.19.1 Пешеходный переход II
Требуется
установка



1Слева



5.19.1 Пешеходный переход II
Требуется
установка



1Справа



5.19.2 Пешеходный переход II
Требуется
установка



1Слева



5.19.2 Пешеходный переход II
Требуется
установка



1Справа



8.2.1 Зона действия II
Требуется
установка



1Слева



8.2.1 Зона действия II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



1.23 II 4Требуется установка



2.1 II 2Требуется установка



2.4 II 1Требуется установка



3.24 II 3Требуется установка



5.19.1 II 2Требуется установка



5.19.2 II 2Требуется установка



8.2.1 II 2Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Новая уч.1



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Новая уч.1



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,036 0,182 4/4 146 Требуется установка Правая кромка



2 0,231 0,231 1/1 0 Соответствует нормам Правая кромка



3 0,279 0,429 5/5 150 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



9/9 296Требуется установка



1/1 0Соответствует нормам











с.
Чи



не
та



 у
л.



Н
ов



ая
 у



ч.
3



0,
22



7
W



 =
 2



,5
 м



0,379



0,4290,429



0,080



0,130



0,029



0, 0 7
9



0,129



0,1
79



0, 22
9



0,279



0,274



(0,409)



2.1



(0
,3



8
5)



2.1



(0,102)2.1



(0,125)



2.1



(0
,1



80
)



2.
4



( 0
,1



5
4)



2
.4



(0
,2



38
)



2
.1



( 0
,2



18)



2
.1



(0
,0



06
)



2.
4



(0
,2



74
)



2.
4



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.Н



ов
ая



 у
ч.2



км
 0



,0
00



 -
 к



м 
0,



32
4



20 м



2,
5 0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=52, L=440,
00



7



0,
05



2



R=11,
L=150,



11
6



0,
13



1



R=18,
L=210,



13
5



0,
15



6 R=21,
L=190,



26
7



0,
28



5



R=59,
L=26 0,



31
1



α=25
L=1380,



00
0



0,
13



8 R=3937, L=111 0,
24



9 α=12
L=38 0,



28
7



R=5322, L=91











0,026



0,0
76



0,126



0,329



0,379



0,42
9



0,4
79



0,52
9



0,024



0,074



0,780



0,830



0,880



0,930



(0
,0



0 4
)



2.
4



(0
, 5



3
7)



2.4



( 0,3
31 )



2
.4



(0
,3



58
)



2.
4



(0,003)



2.4



(0,045)2.1
(0,068)



2.1



(0
,8



66
)



2.1 (0,894)



2.
1



(0,900)



2.1



(0,931)



2.1



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.Н



ов
ая



 у
ч.2



км
 0



,31
4 



- 
км



 0
,54



5



20 м



2,
50



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=149, L=48



0,
32



6



0,
37



4 R=627, L=52



0,
43



0



0,
48



2 R=60, L=240,
51



7



0,
54



1



R=5322, L=91



0,
37



8



α=5
L=79 0,



45
7



R=5626, L=63



0,
52



0



α=16
L=25 0,



54
5 α=0



L=103











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Новая уч.2



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



1Слева



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



1Справа



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



3Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



3Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.1 II 2Требуется установка



2.4 II 6Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Новая уч.2



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Новая уч.2



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,029 0,529 12/12 500 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



12/12 500Требуется установка
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа
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Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Новая уч.3



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



1Слева



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



1Справа



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.1 II 2Требуется установка



2.4 II 2Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Новая уч.3



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Новая уч.3



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,024 0,274 6/6 250 Требуется установка Левая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



6/6 250Требуется установка
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=144, L=112 0,
35



1



R=2998, L=70 0,
35



1 α=54
L=11 0,



36
2 α=0



L=149











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Новая уч.4



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



1Слева



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



1Справа



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.1 II 2Требуется установка



2.4 II 2Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Новая уч.4



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Новая уч.4



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,030 0,329 7/7 299 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



7/7 299Требуется установка











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



ул. Молодежная уч.1 км 0+000 – км 1+062 
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=363, L=63
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=153, L=168
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=141, L=500,
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Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Молодежная



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



5Слева



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



5Справа



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.1 II 10Требуется установка



2.4 II 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Молодежная



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Молодежная



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,030 1,030 21/21 1000 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



21/21 1000Требуется установка











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



с. Усть-Чагырка ул. Садовая уч.1 км 0+000 – км 0+959 
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=222, L=280,
64
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0,
67



2



R=94, L=51



0,
70



3



0,
75



3 R=104, L=40 0,
79



3 R=41,
L=190,



80
6



0,
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5



R=58, L=45



0,
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9



0,
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5 R=55, L=28 0,
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3



α=28
L=41 0,



67
2 R=10009, L=65 0,
73



7 α=28
L=219



28



4 0,
96



0 α=0
L=11











Спецификация дорожных знаков



с.Усть-Чагырка ул.Садовая уч.1



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



3Слева



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



2Справа



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа



2.6
Преимущество встречного



движения
II



Требуется
установка



2Слева



2.7
Преимущество перед встречным



движением
II



Требуется
установка



1Справа



6.11 Наименование объекта 1965×512
Требуется
установка



1Слева



6.11 Наименование объекта 1965×512
Требуется
установка



1Справа



8.13 Направление главной дороги II
Требуется
установка



1Слева



8.13 Направление главной дороги II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.1 II 5Требуется установка



2.4 II 1Требуется установка



2.6 II 2Требуется установка



2.7 II 1Требуется установка



6.11 1965×512 2Требуется установка



8.13 II 2Требуется установка











Спецификация дорожных ограждений



с.Усть-Чагырка ул.Садовая уч.1



Тип ограждения Расположение по ширине дороги Протяжённость, м Статус



Барьерное Слева 60,0 Установлено



Барьерное Справа 60,0 Установлено



Пешеходное удерживающее Слева 10,2 Установлено



Пешеходное удерживающее Справа 10,2 Установлено











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Усть-Чагырка ул.Садовая уч.1



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Усть-Чагырка ул.Садовая уч.1



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,029 0,029 1/1 0 Соответствует нормам Правая кромка



2 0,080 0,830 16/16 750 Требуется установка Правая кромка



3 0,874 0,874 1/1 0 Соответствует нормам Левая кромка



4 0,920 0,920 1/1 0 Требуется установка Левая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



2/2 0Соответствует нормам



17/17 750Требуется установка
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=133,
L=210,



01
1
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2



α=20
L=1310,
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1 R=8202, L=168 0,
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=167, L=440,
34



6



0,
39



0



α=11
L=189











Спецификация дорожных знаков



с.Усть-Чагырка ул.Садовая уч.2



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Усть-Чагырка ул.Садовая уч.2



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Усть-Чагырка ул.Садовая уч.2



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,035 0,485 11/11 450 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



11/11 450Требуется установка











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



с. Усть-Чагырка ул. Подкаменная уч.1 км 0+000 – км 0+468 
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=231, L=400,
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α=4
L=45 0,
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4 R=26257,



L=21 0,
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α=14



L=9 0,
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4 R=3861,
L=22 0,



42
6 α=20



L=42











Спецификация дорожных знаков



с.Усть-Чагырка ул.Подкаменная



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева



8.13 Направление главной дороги II
Требуется
установка



1Слева











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 1Требуется установка



8.13 II 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Усть-Чагырка ул.Подкаменная



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Усть-Чагырка ул.Подкаменная



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,050 0,449 9/9 399 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



9/9 399Требуется установка











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



с. Усть - Чагырка ул. Молодежная уч.1 км 0+000 – км 0+245 



уч.2 км 0+000 – км 0+447 



уч.3 км 0+000 – км 0+273 
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



0,000 - 0,060, (60 м), а/б, ш. 1,5 м 0,076 - 0,160, (84 м), а/б, ш. 1,5 м



ОПО-Д
0,042 - 0,060



ОПО-Д
0,076 - 0,092



ОПО-Д
0,097 - 0,147



25



L=7 0,
00



7



R=4977, L=202



0,
20



9



α=15
L=36 0,



24
5 α=0



L=92



ОПО-Д
0,042 - 0,092



ОПО-Д
0,097 - 0,147



0,000 - 0,160, (160 м), а/б, ш. 1,5 м











Спецификация горизонтальной дорожной разметки



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.1



№п/п
Начало участка,



км,м
Конец участка,



км,м
Расположение по
ширине дороги



Протяжённость,
м



Количество
единиц



Номер по ГОСТ
Площадь



нанесения, м²
Статус



1 0,012 0,012 По оси проезжей части 1 1.24.2 1,93 Требуется нанесение



2 0,022 0,022 По оси проезжей части 1 1.24.1 1,57 Требуется нанесение



3 0,082 0,082 По оси проезжей части 1 1.24.1 1,57 Требуется нанесение



4 0,092 0,092 Справа 5,6 1.25 2,10 Требуется нанесение



5 0,095 0,095 Справа 5,6 1.14.1 17,79 Требуется нанесение



6 0,098 0,098 Справа 5,6 1.25 2,10 Требуется нанесение



7 0,108 0,108 По оси проезжей части 1 1.24.1 1,57 Требуется нанесение



Итого к нанесению: 28,63











Спецификация дорожных знаков



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.1



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



1.23 Дети II К демонтажу 1Слева



1.23 Дети II К демонтажу 1Справа



1.23 Дети II
Требуется
установка



2Слева



1.23 Дети II
Требуется
установка



2Справа



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



1Слева



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



2Справа



2.4 Уступите дорогу II Установлен 1Слева



3.24
Ограничение максимальной



скорости
II



Требуется
установка



1Слева



3.24
Ограничение максимальной



скорости
II



Требуется
установка



1Справа



5.19.1 Пешеходный переход II Установлен 1Слева



5.19.1 Пешеходный переход II Установлен 1Справа



5.19.2 Пешеходный переход II Установлен 1Слева



5.19.2 Пешеходный переход II Установлен 1Справа



5.20 Искусственная неровность II
Требуется
установка



1Слева



5.20 Искусственная неровность II
Требуется
установка



1Справа



8.2.1 Зона действия II К демонтажу 1Слева



8.2.1 Зона действия II К демонтажу 1Справа



8.2.1 Зона действия II
Требуется
установка



1Слева



8.2.1 Зона действия II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



1.23 II 2К демонтажу



1.23 II 4Требуется установка



2.1 II 3Требуется установка



2.4 II 1Установлен



3.24 II 2Требуется установка



5.19.1 II 2Установлен



5.19.2 II 2Установлен



5.20 II 2Требуется установка



8.2.1 II 2К демонтажу



8.2.1 II 2Требуется установка











Спецификация дорожных ограждений



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.1



Тип ограждения Расположение по ширине дороги Протяжённость, м Статус



Пешеходное ограничивающее Слева 83,1 Требуется установка



Пешеходное ограничивающее Справа 99,0 Требуется установка











Перечень светофорных объектов



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.1



№п/п
Количество светофоров



Адрес, км,м
транспортных



Вид объекта регулирования
пешеходных



1 0,068 примыкание 2 0



2 0,095 пешеходный переход 2 0



Итого: 4 0











Спецификация искусственных неровностей



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.1



№п/п Адрес, км,м



1 0,095











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.1



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения пешеходных ограждений



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.1



№ п/п
Начало



участка, км,м
Конец



участка, км,м
Протяжённост



ь, м
Тип Материал



Высота,
м



Расположен
ие



Объект
установки



Состояние
Дата



установки



1
Левая



обочина
Тротуар



Требуется
установка



0,042 0,060 17,8 ОПО-Д/1,10—2,00 Металл 1,10



2
Правая
обочина



Тротуар
Требуется
установка



0,042 0,092 49,5 ОПО-Д/1,10—2,00 Металл 1,10



3
Левая



обочина
Тротуар



Требуется
установка



0,076 0,092 15,8 ОПО-Д/1,10—2,00 Металл 1,10



4
Правая
обочина



Тротуар
Требуется
установка



0,097 0,147 49,5 ОПО-Д/1,10—2,00 Металл 1,10



5
Левая



обочина
Тротуар



Требуется
установка



0,097 0,147 49,5 ОПО-Д/1,10—2,00 Металл 1,10











Итого



Состояние Тип Длина, м



Итого по дороге



ОПО-Д/1,10—2,00 182,1Требуется установка











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.1



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,023 0,023 1/1 0 Соответствует нормам Правая кромка



2 0,058 0,058 1/1 0 Соответствует нормам Правая кромка



3 0,094 0,094 1/1 0 Соответствует нормам Правая кромка



4 0,125 0,125 1/1 0 Соответствует нормам Правая кромка



5 0,160 0,160 1/1 0 Соответствует нормам Правая кромка



6 0,200 0,200 1/1 0 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



5/5 0Соответствует нормам



1/1 0Требуется установка











Ведомость размещения светофорных объектов



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.1



№п/п
Год



установки



Количество светофоров на объекте



Адрес,
км,м



транспортныхОбъект пешеходныхТипы светофоров



существ. проектных
к



демонтажу
к замене существ. проектных



к
демонтажу



к замене



1 0,068 примыканиеТ.7; Т.7 2 0 0 0 0 0 0 0



2 0,095
пешеходный



переход
Т.7; Т.7 2 0 0 0 0 0 0 0



Итого: 4 0 0 0 0 0 0 0











Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.1



№п/п Вид
Начало
участка,



км,м



Протяжённость,
м



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



СостояниеМатериалШирина, мРасположение Площадь, м²



1 0,000 0,060 Тротуар 60
Требуется



строительство
1,5 АсфальтобетонСлева 89



2 0,000 0,160 Тротуар 160
Требуется



строительство
1,5 АсфальтобетонСправа 237



3 0,076 0,160 Тротуар 84
Требуется



строительство
1,5 АсфальтобетонСлева 125



Итого имеется:



Итого требуется строительство:



Итого к демонтажу:



Итого:



 0



 304



 0



 304



 0



 451



 0



 451



Итого требуется реконструкция:  0  0











Ведомость размещения бортового камня (бордюра)



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.1



№п/п Расположение Длина, м
Начало участка,



км,м
Конец участка,



км,м
Материал СостояниеВысота, м



1 0,000 0,160 Правая кромка 158,3 0,20 Бетон Требуется установка



2 0,000 0,060 Левая кромка 59,4 0,20 Бетон Требуется установка



3 0,000 0,060 Левая кромка 59,4 0,20 Бетон Требуется установка



4 0,000 0,160 Правая кромка 158,3 0,20 Бетон Требуется установка



5 0,076 0,160 Левая кромка 83,1 0,20 Бетон Требуется установка



6 0,076 0,160 Левая кромка 83,1 0,20 Бетон Требуется установка



Итого:



Установлено



Требуется установка



К демонтажу



Требуется замена



601,6











с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.3



0,314W = 2,5 м



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.3



0,213



W = 2,5 м



0,147



0,
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50



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=152, L=58



0,
10
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0,
16



4



57



1 0,
00



0
0,



00
1 R=4858, L=294 0,
29



5 α=5
L=37
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



α=5
L=11 0,



33
3



R=6267, L=94



0,
42



7



α=10
L=20











Спецификация дорожных знаков



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.2



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



2Слева



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



2Справа



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.1 II 4Требуется установка



2.4 II 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.2



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.2



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,030 0,430 10/10 400 Требуется установка Левая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



10/10 400Требуется установка
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=18,
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



0,
17



5



15 1515
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3 α=0



L=241











Спецификация дорожных знаков



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.3



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 2Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.3



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Усть-Чагырка ул.Молодежная уч.3



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,031 0,219 5/5 188 Требуется установка Правая кромка



2 0,255 0,255 1/1 0 Соответствует нормам Левая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



5/5 188Требуется установка



1/1 0Соответствует нормам











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



с. Чинета - п. Талый ключ уч.1 км 0+000 – км 6+289 
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Тротуары слева
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На разделительной



Дорожные ограждения и
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устройства слева



Элементы в плане
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Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=283, L=257 2,
15



1



R=313, L=79



2,
19



9



R=2313, L=172



2,
05



6



α=60
L=36 2,



09
2 R=4310, L=112 2,
20



4



α=87
L=36 2,



24
0 R=2510,



L=275











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



ал
ый



 К
лю



ч
км



 2
,2



45
 -



 к
м 



2,
57



4



20 м



2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=313, L=79



2,
27



8



R=2510, L=275



2,
51



5



α=23
L=34 2,



54
9 R=1286, L=83











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



ал
ый



 К
лю



ч
км



 2
,56



4 
- 



км
 2



,8
94



20 м



2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=1286, L=83 2,
63



2 α=42
L=38 2,



67
0



R=4464, L=82



2,
75



2



α=23
L=37 2,



78
9 R=28915, L=52 2,
84



1 α=18
L=53











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



ал
ый



 К
лю



ч
км



 2
,8



84
 -



 к
м 



3,2
14



20 м



2,
50



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



α=18
L=181 3,0



65 R=2153, L=57 3,1
22 α=31



L=92











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



ал
ый



 К
лю



ч
км



 3
,2



04
 -



 к
м 



3,5
35



20 м



2,
50



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=60, L=34



3,3
11



3,3
46 R=262, L=207



3,4
21



α=31
L=22 3,2



26 R=1898, L=159 3,3
85 α=105



L=150











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



ал
ый



 К
лю



ч
км



 3
,52



5 
- 



км
 3



,8
55



20 м



2 ,
5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=262, L=207



3,6
28



α=105
L=17 3,5



42 R=1307, L=101



3,6
43



α=23
L=38 3,6



81 R=3806, L=222











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



ал
ый



 К
лю



ч
км



 3
,8



45
 -



 к
м 



4,
17



5



20 м



2
,5
0



4 ,
0 0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=205, L=57



3,9
08



3,9
65



R=143, L=1584,
13



1



R=3806, L=222 3,9
03 α=81



L=36 3,9
39 R=780, L=163



4,
10



2



α=114
L=73











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



ал
ый



 К
лю



ч
км



 4
,16



5 
- 



км
 4



,4
95



20 м



2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=143, L=158 4,
28



9



α=114
L=46 4,



21
1



R=2336, L=89



4,
30



0



α=138
L=32 4,



33
2 R=6550, L=390











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



ал
ый



 К
лю



ч
км



 4
,4



85
 -



 к
м 



4,
81



4



20 м



2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=6550, L=390 4,
72



2 α=75
L=92











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



ал
ый



 К
лю



ч
км



 4
,8



04
 -



 к
м 



5,1
34



20 м



2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



α=75
L=79 4,



88
3



R=4422, L=98



4,
98



1



α=95
L=36 5,0



17 R=3223, L=231











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



ал
ый



 К
лю



ч
км



 5
,12



4 
- 



км
 5



,4
55



20 м



2,
50



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=20,
L=10



5,1
45



5,1
55



R=73, L=875,1
59



5,2
46 R=22,



L=195,2
74



5,2
93



R=39, L=265,3
20



5,3
45



R=161, L=85



5,3
47



5,4
31



R=3223, L=231 5,2
48 α=21



L=149 5,3
97 R=15753, L=85











(5
,74



6)



5
.2
4
.1



5.2
3 .1



с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



ал
ый



 К
лю



ч
км



 5
,4



45
 -



 к
м 



5,7
80



20 м



2,
50



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=207, L=36



5,4
64



5,5
00



R=64, L=275,5
19



5,5
46



R=451, L=86



5,6
08



5,6
94



R=15753, L=85



5,4
82



α=24
L=35 5,5



17 R=10083, L=129 5,6
46 α=14



L=134











5,
7
86



5,
8
36



5
,8
86



5,
93



6



5,
98



6



6,
03



6



6,
08



6



с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



ал
ый



 К
лю



ч
км



 5
,7



70
 -



 к
м 



6,
10



0



20 м



2,
5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=131, L=28



5,8
56



5,8
84 R=155, L=92



5,9
67



6,
06



0



α=14
L=69 5,8



39 R=3262, L=58



5,8
97



α=27
L=96 5,9



93 R=4158, L=54



6,
04



7



α=33
L=53











6,
13



6



6,
1
86



6,
23
6



6,2
83



с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



ал
ый



 К
лю



ч
км



 6
,0



90
 -



 к
м 



6,
28



9



20 м



2
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=109, L=316,
11



5



6,
14



6



R=54, L=496,
18



5



6,
23



5



α=33
L=76 6,



16
6 R=9827, L=106 6,
27



2 α=22
L=17











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета - п.Талый Ключ



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



5.23.1 Начало населённого пункта 1108×384
Требуется
установка



1Слева



5.23.1 Начало населённого пункта 1741×384
Требуется
установка



1Справа



5.24.1 Конец населённого пункта 1108×384
Требуется
установка



1Слева



5.24.1 Конец населённого пункта 1741×384
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



5.23.1 1108×384 1Требуется установка



5.23.1 1741×384 1Требуется установка



5.24.1 1108×384 1Требуется установка



5.24.1 1741×384 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета - п.Талый Ключ



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета - п.Талый Ключ



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 5,786 6,283 11/11 497 Требуется установка Левая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



11/11 497Требуется установка











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



п. Генералка уч.1 км 0+000 – км 0+822 



уч.2 км 0+000 – км 0+082 



 



Уч.1 



Уч.2 











0,0
30



0,0
80



0,
13



0



0,
1
80



0,
23
0



0,2
80



0,330



(0,
00



5)



5.2
4.1



5.23.1



п.Г
ен



ер
ал



ка
 у



ч.1
км



 0
,0



00
 -



 к
м 



0,
34



4



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=91, L=1930,
10



5



0,
29



8



115



0,
31



3



43



L=13 0,
01



3



R=2159, L=112



0,
12



5



α=90
L=31 0,



15
6 R=1046, L=90 0,
24



6 α=17
L=89 0,



33
5



955











0,
38



0



0,
43



0



0
,4
80



0,
53



0



0,
58



0



0,
63



0



п.Г
ен



ер
ал



ка
 у



ч.1
км



 0
,33



4 
- 



км
 0



,6
74



20 м



3,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=115, L=133



0,
44



6 R=148, L=750,
45



2



0,
52



7



R=87, L=69



0,
54



8



0,
61



7



17



10
,33



5 R=955, L=53 0,
38



8 α=25
L=40 0,



42
8



R=950, L=160



0,
58



8



α=145
L=37 0,



62
5 R=1188, L=117











0,
68



0



0,
7
30



0,
78



0



0,
82



0



0,
06
4



п.Г
ен



ер
ал



ка
 у



ч.1
км



 0
,6



64
 -



 к
м 



0,
82



2



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=232, L=98



0,
68



8



0,
78



5



R=1188, L=117 0,
74



2 α=47
L=80



0



0











Спецификация дорожных знаков



п.Генералка уч.1



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



5.23.1 Начало населённого пункта 1532×384
Требуется
установка



1Справа



5.24.1 Конец населённого пункта 1532×384
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



5.23.1 1532×384 1Требуется установка



5.24.1 1532×384 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



п.Генералка уч.1



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



п.Генералка уч.1



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,030 0,820 17/17 790 Требуется установка Левая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



17/17 790Требуется установка











0,014



0
,06



4



п.Г
ен



ер
ал



ка
 у



ч.2
км



 0
,0



00
 -



 к
м 



0,
08



2



20 м



3,00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



20 20 20 20



0,
01



8



R=12,
L=90,



02
4



0,
03



3 R=42, L=320,
04



2



0,
07



4



34



1



34



1



34



1



34



0



34



0



34



0



34



0



34



0



34



0



34



0



34



0



34



0



34



0



34



0



34



0



34



0



34



0



34



0



34



0



34



0



34



0



α=34
L=66











Ведомость размещения искусственного освещения



п.Генералка уч.2



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,014 0,064 2/2 50 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



2/2 50Требуется установка











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



п. Тигерек уч.1 км 0+000 – км 1+671 



  











0,0
45 0



,0
95



0,145



0
,1
95



0,2
45



0,295



п.Т
иг



ер
ек



км
 0



,0
00



 -
 к



м 
0,



33
3



20 м



4
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие
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α=0
L=68











Ведомость размещения искусственного освещения



п.Тигерек



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,045 1,645 33/33 1600 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



33/33 1600Требуется установка











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



с.Чинета- п.Тигирек км 0+000 – км 26+218 
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Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=100, L=69 7,
41



0



R=56, L=74



7,
43



9



7,
51



3



α=0
L=330











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 7
,6



68
 -



 к
м 



7,
99



8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=313, L=108



7,
82



7



7,
93



5 R=5538, L=1557,
95



8



α=0
L=330











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 7
,9



88
 -



 к
м 



8,
31



8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=5538, L=155 8,
11



3



R=648, L=105



8,
28



8



α=0
L=330











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 8
,30



8 
- 



км
 8



,6
38



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=648, L=105



8,
39



3 R=739, L=1648,
49



2



α=0
L=330











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 8
,6



28
 -



 к
м 



8,
95



8



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=739, L=164 8,
65



6



α=0
L=330











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 8
,9



48
 -



 к
м 



9,
27



8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=129, L=1219,
15



2



9,
27



4



α=0
L=330











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 9
,2



68
 -



 к
м 



9,
59



8



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



129 9,
27



4



R=124, L=202



9,
35



3



9,
55



6



α=0
L=330











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 9
,58



8 
- 



км
 9



,9
18



20 м



3
,00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=88, L=699,
89



8



α=0
L=330











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 9
,9



08
 -



 к
м 



10
,2



38



20 м



3,00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=88, L=69 9,
96



7



R=502, L=154



9,
98



6



10
,14



0 R=403, L=30110
,17



5



α=0
L=92 10



,0
00











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
0,



22
8 



- 
км



 1
0,



55
8



20 м



3,
0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=403, L=301 10
,4



76



R=840, L=15710
,52



1











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
0,



54
8 



- 
км



 1
0,



87
8



20 м



3
, 0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=840, L=157 10
,6



78



R=386, L=88



10
,7



06



10
,7



95 R=296, L=113



10
,7



97











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
0,



86
8 



- 
км



 1
1,1
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20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=296, L=113 10
,9



10



R=538, L=107



10
,9



20



11
,0



27











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
1,1



88
 -



 к
м 



11
,51



8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=330, L=13611
,4



08











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
1,5



08
 -



 к
м 



11
,8



38



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=330, L=136 11
,54



4



R=640, L=110



11
,6



54 R=398, L=380











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
1,8



28
 -



 к
м 



12
,15



8



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=398, L=380 12
,0



34



R=782, L=341



12
,0



46











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
2,



14
8 



- 
км



 1
2,



47
8



20 м



3,
0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=782, L=341



12
,38



7 R=199, L=55



12
,39



3



12
,4



48 R=55, L=138



12
,4



49











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
2,



47
5 



- 
км



 1
2,



79
9



20 м



3,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=55, L=138 12
,58



8



R=65, L=122



12
,6



92











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
2,



78
9 



- 
км



 1
3,1



18



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=65, L=122



12
,8



15 R=112, L=73



12
,8



67



12
,9



40



R=262, L=67



13
,0



08 R=279, L=198











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
3,1



08
 -



 к
м 



13
,4



39



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=279, L=198 13
,2



06



R=65, L=141



13
,2



42



13
,38



2 17213
,39



7











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
3,4



29
 -



 к
м 



13
,7



58



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=172, L=133 13
,53



0



R=382, L=131



13
,54



7



13
,6



78











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
3,7



48
 -



 к
м 



14
,0



78



20 м



3 ,
0 0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=233, L=106



13
,8



67



13
,9



73



R=176, L=202











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
4,



06
8 



- 
км



 1
4,



39
8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=176, L=202



14
,17



6 R=208, L=16014
,2



15



14
,37



5











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
4,



38
8 



- 
км



 1
4,



71
8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=995, L=176



14
,6



43











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
4,



70
8 



- 
км



 1
5,0



38



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=995, L=176



14
,8



19 R=281, L=110



14
,8



27



14
,9



37











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
5,0



28
 -



 к
м 



15
,35



8



20 м



3,
0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=201, L=16415
,11



0



15
,2



74











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
5,3



48
 -



 к
м 
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,6



78



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=129, L=142



15
,38



5



15
,52



7











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
5,6



68
 -



 к
м 



15
,9



98



20 м



3,00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=79, L=12815
,7



54



15
,8



82



R=630, L=40215
,9



60











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
5,9



88
 -



 к
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,31



8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине
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направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=630, L=402











с.Ч
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- 
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 1
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- 
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 1
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9
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3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=630, L=402 16
,36



2



R=54, L=51



16
,38



8



16
,4



39 R=171, L=91 16
,53



0



R=40, L=76



16
,6



07



R=66,
L=86











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т
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ир



ек
км



 1
6,
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9 



- 
км



 1
6,
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8



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=66, L=86 16
,6



93



R=753, L=611



16
,8



51











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т
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ир



ек
км



 1
6,
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8 



- 
км



 1
7,



27
8



20 м



3,
0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=753, L=611











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
7,



26
8 



- 
км



 1
7,



59
8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=753, L=611



17
,4



62











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
7,



58
8 



- 
км



 1
7,



91
8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
7,



90
8 



- 
км



 1
8,



23
8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=1026, L=16617
,9



18



18
,0



84



R=178, L=122



18
,2



07











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
8,



22
8 



- 
км



 1
8,



55
8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=178, L=122



18
,32



8 R=405, L=16918
,33



2



18
,50



2



402



18
,5



51











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
8,



54
8 



- 
км



 1
8,



87
8



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=402, L=296



18
,55



1



18
,8



47



R=104,
L=16618



,8
63











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
8,



86
8 



- 
км



 1
9,



19
8



20 м



3,00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=104, L=166



19
,0



29



R=1270, L=133



19
,0



74











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
9,



18
8 



- 
км



 1
9,



51
8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=1270,
L=133 19



,2
07











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
9,



50
8 



- 
км



 1
9,



83
8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=787, L=251



19
,6



44











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 1
9,



82
8 



- 
км



 2
0,



15
8



20 м



3,
0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=787, L=251



19
,8



94











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
0,



14
8 



- 
км



 2
0,



47
8



20 м



3
, 0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=2538, L=510



20
,2



01











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
0,



46
8 



- 
км



 2
0,



79
8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=2538, L=510 20
,7



11



R=105, L=83



20
,7



52











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
0,



78
8 



- 
км



 2
1,1



18



20 м



3,
0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=105, L=83



20
,8



35



R=156, L=181



20
,8



68



21
,0



50











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
1,1



08
 -



 к
м 



21
,4



39



20 м



3,00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=65, L=13021
,18



3



21
,31



3



R=879,
L=66321



,4
11











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
1,4



29
 -



 к
м 



21
,7



58



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=879, L=663











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
1,7



48
 -



 к
м 



22
,0



78



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=879, L=663



22
,0



74











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
2,



06
8 



- 
км



 2
2,



39
8



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



879



22
,0



74 R=153, L=113



22
,2



89











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
2,



38
8 



- 
км



 2
2,



71
9



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=153,
L=113



22
,4



02 R=89, L=67



22
,4



69



R=184, L=101



22
,52



1



22
,6



22



R=156, L=72



22
,6



94 R=65, L=100











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
2,



70
9 



- 
км



 2
3,0



38



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=65, L=100



22
,7



94



R=605, L=113



22
,9



26











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
3,0



28
 -



 к
м 



23
,35



8



20 м



3 ,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=605,
L=113



23
,0



39 R=342, L=89



23
,0



47



23
,13



6



R=2526, L=158



23
,15



2



23
,31



0











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
3,3



48
 -



 к
м 



23
,6



78



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
3,6



68
 -



 к
м 



23
,9



98



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=277, L=209



23
,6



98



23
,9



06 R=271, L=181



23
,9



42











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
3,9



88
 -



 к
м 



24
,31



8



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=271, L=181



24
,12



3



R=2711, L=242



24
,2



61











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
4,



30
8 



- 
км



 2
4,



63
8



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=2711, L=242



24
,50



3











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
4,



62
8 



- 
км



 2
4,



95
8



20 м



3,
0 0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=748, L=312



24
,6



89











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
4,



94
8 



- 
км



 2
5,2



78



20 м



3
, 0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=748, L=312



25
,0



01



R=880, L=21025
,10



2











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
5,2



68
 -



 к
м 



25
,59



8



20 м



3
, 0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=880, L=210 25
,31



2











(25,89
6)



5.
24



.15
.2
3.1



с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
5,5



88
 -



 к
м 



25
,9



19



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=190, L=170



25
,59



9



25
,7



69



R=69, L=71



25
,7



93



25
,8



63 R=41, L=49 25
,9



12











с.Ч
ин



ет
а 



- 
п.Т



иг
ир



ек
км



 2
5,9



09
 -



 к
м 



26
,2



18



20 м



3,00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



41 25
,9



12



R=289, L=134



25
,9



79



26
,11



2 R=268, L=38 26
,15



1



R=97, L=57



26
,15



4



26
,2



11











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета - п.Тигирек



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



5.23.1 Начало населённого пункта 1281×384
Требуется
установка



1Слева



5.23.1 Начало населённого пункта 1389×384
Требуется
установка



1Справа



5.24.1 Конец населённого пункта 1281×384
Требуется
установка



1Слева



5.24.1 Конец населённого пункта 1389×384
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



5.23.1 1281×384 1Требуется установка



5.23.1 1389×384 1Требуется установка



5.24.1 1281×384 1Требуется установка



5.24.1 1389×384 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета - п.Тигирек



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,076 м












Чинетинский том 1.pdf
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Введение 



Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного 



движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения 



пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. 



Исходными данными для выполнения проекта являются: 



 карта в масштабе 1:5000; 



 данные из открытых Интернет-источников; 



 материалы обследования улично-дорожной сети. 



Проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) разрабатывается 



на основании статьи 18 Федерального закона «Об организации дорожного 



движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 



акты Российской Федерации» № 443-ФЗ от 29 декабря 2017 г. 



При разработке ПОДД необходимо руководствоваться законодательством 



Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 



исполнительной власти, правилами, стандартами, техническими нормами, а также 



нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 



Проект выполнен в соответствии с требованием следующих нормативных 



документов: 



 Федерального закона №443-ФЗ от 29.12.2017 «Об организации дорожного 



движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 



акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 15.04.2019 N 53-ФЗ, от 



31.07.2020 N 264-ФЗ, от 30.12.2020 N 494-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 11.06.2021 N 



188-ФЗ) 



 Федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного 



движения» (в ред. Федеральных законов от 02.03.1999 N 41-ФЗ, от 25.04.2002 N 41-ФЗ, от 



10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-



ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 



23.07.2010 N 169-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 01.07.2011 N 170-



ФЗ, от 11.07.2011 N 192-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 



14.06.2012 N 78-ФЗ, от 28.07.2012 N 131-ФЗ, от 26.04.2013 N 65-ФЗ, от 07.05.2013 N 92-



ФЗ (ред. 02.07.2013), от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-



ФЗ, от 28.12.2013 N 437-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 08.06.2015 N 143-ФЗ, от 



13.07.2015 N 233-ФЗ, от 28.11.2015 N 340-ФЗ, от 28.11.2015 N 357-ФЗ, от 05.04.2016 N 



104-ФЗ, от 01.05.2016 N 126-ФЗ, от 03.07.2016 N 259-ФЗ, от 03.07.2016 N 296-ФЗ, от 



26.07.2017 N 204-ФЗ, от 20.12.2017 N 398-ФЗ (ред. 30.10.2018), от 29.12.2017 N 443-ФЗ, от 



03.08.2018 N 283-ФЗ (ред. 30.07.2019), от 30.10.2018 N 386-ФЗ, от 27.12.2018 N 508-ФЗ, от 



08.12.2020 N 429-ФЗ, от 26.05.2021 N 155-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 02.07.2021 N 



331-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ, от 29.11.2021 N 389-ФЗ); 



 Приказа Министерства Транспорта РФ от 1.02.2025 №49 «Об утверждении 



Правил подготовки документации по организации дорожного движения»; 



 Порядка разработки и утверждения проектов организации дорожного движения 



на автомобильных дорогах (письмо МВД РФ от 02.08.2006 № 13/6-3853, Росавтодора от 



07.08.2006 № 01-29/5313 «О порядке разработки и утверждения проектов организации 



дорожного движения на автомобильных дорогах»; 



 Указа Президента РФ от 15.06.1998 N 711 «О дополнительных мерах по 



обеспечению безопасности дорожного движения» (с изменениями на 19.02.2021 года); 



 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 



Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 



направляющих устройств» Утвержден и введен в действие Приказом Федерального 



агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 декабря 2019 г. N 1425-ст.; 



 ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 



Знаки дорожные Общие технические требования» (с Поправками, с Изменениями №1, 2, 



3); 











 



 
 



 



 



 ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. 



Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (с Изменениями №1); 



 ГОСТ 32846-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 



обустройства. Классификация»; 



‒ ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 



обустройства. Технические требования. Правила применения»; 



 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 



обустройства. Общие требования» (с изменениями №1, 2); 



 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги( с изменениями №1, 2); 



 ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 



автомобильных дорогах»; 



 ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные 



параметры и требования»; 



 ГОСТ Р 52399-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. 



Геометрические элементы. Технические требования»; 



 ГОСТ Р 52575-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 



для дорожной разметки. Технические требования»; 



 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. 



Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» (с 



Изменениями №1); 



 ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения 



дорожные. Классификация» (с поправкой); 



 ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. 



Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические 



требования»; 



 ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 



эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 



дорожного движения» (с поправками); 



 Правил дорожного движения РФ 



 Методического пособия «Организация дорожного движения в городах» МВД 



РФ, НИЦ ГАИ, Транспорт, М., 1995г.; 



 Методических рекомендаций «Организация дорожного движения в городе 



(Обследование дорожно-транспортных условий)», МВД СССР, ВНИИ, М., 1988г. 



В процессе выполнения проекта проведены следующие работы: 



 комплексное обследование улично-дорожной сети, транспортных и 



пешеходных потоков, существующих технических средств организации движения; 



 анализ существующей системы организации дорожного движения и условий 



проезда по магистралям; 



 проверка на соответствие нормативной документации системы организации 



дорожного движения; 



 обоснование внедрения и модернизации технических средств регулирования 



движения, изменения технологии управления дорожным движением. 



                                Задание на проектирование 



Схемы (чертежи) в составе ПОДД выполняются в масштабе 1:50, 1:100, 1:200, 



1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:3000. По решению разработчика ПОДД используются иные 



масштабы, кратные 100, обеспечивающие наглядность и удобочитаемость схемы 



(чертежа) расстановки ТСОДД. 



Схемы пересечений в разных уровнях и сложных пересечений в одном уровне 



выполняются отдельно в масштабе 1:100 или 1:200. 



Масштаб ширины дорог определяется разработчиком ПОДД. 



Надписи на схемах (чертежах) должны быть читаемыми. 



ПОДД должен содержать следующие адресные ведомости: 











 



 
 



 



 



1) ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной). Ведомость 



должна включать перечень участков дорог и видов дорожной разметки с указанием 



для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу 



дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка ее нанесения), 



расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева) 



протяженности (для линейной дорожной разметки в метрах), количества единиц 



(для штучной дорожной разметки в единицах), площади нанесения (в квадратных 



метрах), пометки о наличии дорожной разметки, о требовании по ее нанесению или 



демаркировке (нанесено, требуется нанесение, требуется демаркировка); 



2) ведомость размещения дорожных знаков. Ведомость должна включать перечень 



участков дорог и дорожных знаков с указанием для каждого из них: номера, 



наименования и типоразмера, месторасположения в плане дороги (с привязкой к 



адресу дороги или населенного пункта), расположения по ширине дороги (справа, 



слева, консоль), количества, пометки о наличии дорожного знака, о требовании по 



его замене или установке (установлен, требуется замена, требуется установка). Для 



знаков индивидуального проектирования указывается их площадь (в квадратных 



метрах); 



3) ведомость размещения дорожного ограждения. Ведомость должна включать 



перечень участков дорог и типов дорожного ограждения с указанием для каждого 



из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или 



населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения 



по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева), уровне удерживающей 



способности, высоты (в метрах), даты установки (для существующего дорожного 



ограждения), протяженности (в метрах), пометки о наличии такого дорожного 



ограждения, о требовании по его замене или новой установке (установлено, 



требуется замена, требуется установка); 



4) ведомость размещения пешеходных ограждений. Ведомость должна включать 



перечень участков дорог и типов пешеходного ограждения с указанием для каждого из 



них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного 



пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги 



(по оси проезжей части, справа, слева), высоты (в метрах), даты установки (для 



существующего дорожного ограждения), материала изготовления, протяженности (в 



метрах), пометки о наличии такого пешеходного ограждения, о требовании по его замене 



или новой установке (установлено, требуется замена, требуется установка); 



5) ведомость размещения сигнальных столбиков. Ведомость должна включать 



перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения сигнальных 



столбиков в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и 



указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги (по оси 



проезжей части, справа, слева), даты установки (для существующих сигнальных 



столбиков), протяженности установки (в метрах), количества сигнальных столбиков (в 



штуках), пометки о наличии таких сигнальных столбиков, о требовании по их замене или 



новой установке (установлено, требуется замена, требуется установка); 



6) ведомость размещения искусственного освещения. Ведомость должна включать 



перечень участков дорог и искусственных сооружений с указанием для каждого из них: 



месторасположения линий освещения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или 



населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по 



ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное), даты установки (для 



существующих линий искусственного освещения), протяженности линий искусственного 



освещения (в метрах), количества опор (в штуках), количества светильников (в штуках), 



пометки о наличии линий искусственного освещения, соответствующих нормативным 



правовым актам федерального органа исполнительной власти по техническому 



регулированию, о требовании по их реконструкции или новой установке (соответствует 



нормам, требуется реконструкция, требуется установка); 











 



 
 



 



 



7) ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных 



средств. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого 



из них: месторасположения остановочных пунктов в плане дороги (с привязкой к адресу 



дороги или населенного пункта), расположения по ширине дороги (справа, слева), наличия 



посадочных площадок, заездных карманов, павильонов, наличия переходно-скоростных 



полос (с указанием их параметров), пометки о наличии остановочных пунктов, 



соответствующих нормативным правовым актам федерального органа исполнительной 



власти по техническому регулированию, о требовании по их реконструкции или новому 



строительству (соответствует, требуется реконструкция, требуется строительство); 



8) ведомость размещения пешеходных переходов. Ведомость должна включать 



перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения 



пешеходных переходов в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного 



пункта), вида пешеходного перехода (наземный регулируемый, наземный 



нерегулируемый, подземный, надземный), пометки о наличии пешеходных переходов, 



соответствующих нормативным правовым актам федерального органа исполнительной 



власти по техническому регулированию, о требовании по реконструкции или новому 



строительству (соответствует, требуется реконструкция, требуется строительство); 



9) ведомость размещения светофорных объектов. Ведомость должна включать 



перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения 



светофорных объектов в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного 



пункта), вида объекта регулирования (перекресток, примыкание, пешеходный переход), 



количества светофоров с разбивкой по типам, марки контроллеров дорожного движения, 



наличия детекторов транспортных потоков, типа детектора транспортных потоков (при 



наличии), года установки светофора, дорожного контроллера, детектора транспортных 



потоков; 



10) ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров. Ведомость должна 



включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения 



пешеходных дорожек, тротуаров в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или 



населенного пункта и указанием начала и конца), расположения по ширине дороги 



(справа, слева), протяженности (в метрах), пометки о наличии пешеходных дорожек, 



тротуаров, о требовании по их реконструкции или новому строительству (имеется, 



требуется реконструкция, требуется строительство); 



11) ведомость размещения мест для стоянки велосипедов. Ведомость должна 



включать перечень площадок, участков для размещения стоянок велосипедов личного 



пользования и станций проката велосипедов с указанием для каждого из них: 



месторасположения (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), размеров 



площадки, участка, количества мест для стоянки велосипедов, характера размещения 



стоянок велосипедов (параллельно, перпендикулярно, под углом к проезжей части); 



12) ведомость размещения искусственных неровностей. Ведомость должна 



включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения 



искусственных неровностей в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного 



пункта), размеров искусственной неровности (длина, ширина и высота в метрах), 



строительного объема (в кубических метрах), пометки о наличии искусственных 



неровностей, соответствующих нормативным правовым актам федерального органа 



исполнительной власти по техническому регулированию, о требовании по их 



реконструкции или новому строительству (соответствует, требуется реконструкция, 



требуется строительство); 



13) ведомость световозвращателей, применяемых самостоятельно. Ведомость 



должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: 



месторасположения световозвращателей в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или 



населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по 



ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева), даты установки (для 



существующих световозвращателей), протяженности установки (в метрах), количества 



световозвращателей (в штуках), пометки о наличии таких световозвращателей, о 











 



 
 



 



 



требовании по их замене или новой установке (установлено, требуется замена, требуется 



установка); 



14) ведомость размещения работающих в автоматическом режиме специальных 



технических средств, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации 



нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. Ведомость должна 



включать перечень участков дорог и улиц с указанием для каждого из них 



месторасположения таких технических средств в плане дороги (с привязкой к адресу 



дороги или населенного пункта), географических координат, параметров зоны контроля, 



видов выявляемых нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, 



значения установленной максимальной скорости движения; 



15) ведомость шумовых полос (поперечной, продольной). Ведомость должна 



включать перечень участков дорог и видов шумовых полос с указанием для каждого из 



них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного 



пункта и указанием начала и конца участка ее нанесения), расположения по ширине 



дороги (по оси проезжей части, справа, слева), протяженности, площади нанесения (в 



квадратных метрах), пометки о наличии шумовых полос, о требовании по ее нанесению 



или демаркировке (нанесено, требуется нанесение, требуется демаркировка). 



Все адресные ведомости должны быть представлены в виде таблицы. 



ТСОДД и элементы обустройства дороги существующие, демонтируемые и вновь 



устанавливаемые должны иметь различное цветовое обозначение. 



Согласование результата работ. 



Подготовка, согласование и утверждение ПОДД должны осуществляться в соответствии 



с требованиями Закона об организации дорожного движения и Приказа Министерства 



транспорта № 49 от 18.02.2025 «Об утверждении Правил подготовки документации по 



организации дорожного движения». 



 



 



 



Пояснительная записка 



Чинета — село в Краснощековском муниципальном районе Алтайского края России, 



административный центр Чинетинского сельского поселения. 



            Село расположено южнее села Краснощеково. Через село с севера на юг 



проходит автомобильная дорога Маралиха - Куйбышево - Чинета - Генералка. Село 



девятое по численности жителей в Краснощековском муниципальном районе, уступает 



лишь селам Краснощеково. 



            Категорирование дорог, предусмотренных для проектирования: 



1) с.Чинета ул.Животноводческая - местные улицы, V – категория; 



2) с.Чинета ул.Фестивальная - местные улицы, V – категория; 



3) с.Чинета ул.Центральная - местные улицы, V – категория; 



4) с.Чинета ул.П.Огнева - местные улицы, V – категория; 



5) с.Чинета ул.Береговая - местные улицы, V – категория; 



6) с.Чинета ул.Подгорная - местные улицы, V – категория; 



7) с.Чинета ул.Маслозаводская - местные улицы, V – категория. 



Проектные решения принимались по итогам анализа существующего движения 



транспорта, расположения объектов социально-культурного и бытового обслуживания, 



геометрических параметров улично-дорожной сети, движения маршрутных транспортных 



средств, состояния и дислокации существующих средств организации дорожного 



движения. Основная застройка населенных пунктов представлена жилыми домами и 



приусадебными участками. Искусственное освещение отсутствует на большинстве 



рассматриваемых улиц. 



Проезжая часть, рассматриваемой УДС представлена следующими видами 



покрытий: капитального, переходного типа. 



Геометрические параметры дорог, в отношении которых разрабатывались ПОДД. 



Элементы профиля и элементы плана представлены в графической схеме.  



           На основании видеофиксации рассматриваемых участков УДС дорожной 



лабораторией кп-514, было оценено транспортно-эксплуатационное состояние покрытия, 
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выраженное в баллах и показатель ровности IRI. По показателю ровности IRI, участки 



дорог в отношении которых разрабатывался ПОДД не соответствуют нормативу на 100%. 



По оценке состояния дорожного покрытия дорог, в отношении которых разрабатывался 



ПОДД, в нормативном значении находится 100% дорог. Самые распространённые 



дефекты на дороге: 1) Отдельные выбоины на расстоянии 20-40 м (для переходных 



покрытий); 2) Отдельные выбоины на расстоянии 10-20 м (для переходных покрытий); 3) 



Отсутствие дефектов (для переходных покрытий). 



Существующая организация движения транспортных средств и пешеходов в 



Чинетинском сельском совете не обеспечена техническими средствами организации 



дорожного движения (далее – ТСОДД): дорожными знаками, светофорными объектами 



(с.Усть-Чагырка ул.Молодежная) 



Существующая схема размещения ТСОДД представлена в графической части на 



линейных графиках.  



Установлено, что для информирования участников движения на улично-дорожной 



сети дислоцировано недостаточное количество знаков, а их размещение, не во всех 



случаях носит системный характер и не всегда соответствует существующим условиям 



движения и требованиям действующих нормативных документов. Светофорные объекты 



присутствуют в с.Усть-Чагырка на ул.Молодежная. Существующие пешеходные и 



транспортные ограждения на рассматриваемых участках УДС отсутствуют. 



Существующие тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. При отсутствии 



пешеходной инфраструктуры движение пешеходов осуществляется по обочинам и по всей 



ширине проезжей части. Велодорожки отсутствуют. Движение велосипедистов 



осуществляется по дорогам общего пользования в соответствии с действующими 



правилами дорожного движения.  



Движение маршрутных транспортных средств отсутствует. 



Существующая дорожная разметка отсутствует, так как покрытие проезжей части 



не предусматривает нанесение дорожной разметки. 



Дорожное движение осуществляется круглогодично. 



В Краснощековском районе за период с 01.01.2021г по 30.04.2025г зафиксировано 



44 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). На участках УДС Чинетского 



сельского совета в отношении которых разрабатывались ПОДД за период с 01.01.2021г по 



30.05.2025г ДТП зафиксировано не было. 



Проектные решения 



На всей территории населенных пунктов, на УДС, в отношении которой 



разрабатывался ПОДД, дислокацию ТСОДД приводим к соответствию ГОСТ 52289-2019. 



Дислокация ТСОДД представлена в графической части. 



Ограничение скоростного режима на УДС Чинетского сельского совета 



отсутствует. Введение новых ограничений скорости планируется на с.Чинета ул.Новая, с. 



Усть-Чагырка ул.Молодежная около образовательного учреждения . В рамках работы не 



были выявлены участки с необеспеченной видимостью. Запрет обгона не планируется. 



Организация движения маршрутных транспортных средств без изменений.  



Движение грузовых транспортных средств на рассматриваемой УДС происходит 



без ограничений. Движение транспортных средств негабаритных, тяжеловесных или с 



опасными грузами осуществляется по схеме, указанной в специальном разрешении, 



выданным владельцем автомобильной дороги. 



Специальных мероприятий, для ограничения движения транзитного транспорта не 



предусмотрено.  



Введение реверсивного движения не предусмотрено. Участки с односторонним 



движением отсутствуют. Новые участки с односторонним движением не предусмотрены. 



На существующих участках систематизируем установку ТСОДД. 



Движение пешеходов осуществляется по обочинам и по всей ширине проезжей 



части, кроме с.Усть-Чагурка ул.Молодежная. 



Обустройство велосипедных полос не предусмотрено. Движение велосипедов 



осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения. 











 



 
 



 



 



Стоянка автомобилей осуществляется на территории домовладений и предприятий 



за пределами дорог и на проезжей части в соответствии с ПДД.   











 



 
 



 



 



                         Уcлoвныe oбoзнaчeния элeмeнтoв oбycтpoйcтвa дopoги 



Oбo3haчehия Haимehoвahиe 



          Т.7 



 



 



- Светофоры: Транспортный / Пешеходный/ Т7 



 



 



 



- Ограждения дорожные, металлические 



 



 



 



- Ограждения пешеходные, перильного типа 



 
 



 



- Бордюрный камень 



 



 



- Стационарное электрическое освещение с 



указанием начального и конечного участка 



освещения 



 



 



 



- Сигнальные столбики 



 



 



 



- Путепроводы/Мост/Эстакада 



 



 



 



- Водопропускная труба 



 



 



- Сборно-разборная искусственная 



дорожная неровность 



 



 



 



- Остановка общественного транспорта с 



павильоном, посадочной площадкой и 



карманом 



 



 



 



- Знаки, устанавливаемые сбоку от 



проезжей части 



 



 



 



- Знаки, устанавливаемые над проезжей 



частью 



 
 - Делиниаторы 



 



Oбo3haчehия Haимehoвahиe 



 



- Коммуникации: 
ВЛЭП/Теплотрасса/Газопровод/Подземный 



газопровод 



  



- Железнодорожный переезд 



 



 



 



- Линии разметки 



 



 



 



- Тротуар (пешеходная дорожка) 



 



ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТСОДД 
- Обозначение элементов ТСОДД, которые 



необходимо установить дополнительно 



 



ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ 



ТСОДД 



- Обозначение элементов ТСОДД, которые 



фактически установлены 



 



КРАСНЫЙ ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТСОДД - Обозначение элементов ТСОДД, которые 



необходимо демонтировать 



 



 



- Тип покрытия: Асфальтобетон/ 
Цементобетон / Тротуарная плитка 



 



 



- Тип покрытия: Гравий/Щебень 



 



 



- Тип покрытия: Песчанно-гравийная 



смесь 



 



 



 



- Тип покрытия: Грунт 



 



 



- Тип покрытия: Иное 



  



- Шлагбаум 



 











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



ул. Животноводческая уч.1 км 0+000 – км 0+378 



уч.2 км 0+000 – км 0+529 



 



Уч.1 



Уч.2 











с.Чинета ул.Животноводческая уч.2
0,183



W = 2,5 м



с.Чинета ул.П.Огнева уч.10,124W = 3,0 м
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине
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Тротуары справа
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Тротуары слева
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На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева
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Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Животноводческая уч.1



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



3Слева



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



3Справа



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.1 II 6Требуется установка



2.4 II 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Животноводческая уч.1



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Животноводческая уч.1



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,028 0,364 8/8 336 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



8/8 336Требуется установка
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа
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Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Животноводческая уч.2



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



2Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 3Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Животноводческая уч.2



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Животноводческая уч.2



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,030 0,516 11/11 486 Требуется установка Правая кромка



2 0,148 0,148 1/1 0 Соответствует нормам Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



11/11 486Требуется установка



1/1 0Соответствует нормам











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



ул. Фестивальная уч.1 км 0+000 – км 0+659 



уч.2 км 0+000 – км 0+195 



 



Уч.1 



Уч.2 
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=46,
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



α=13
L=33 0,



66
0 α=0



L=149











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Фестивальная уч.1



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



1Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.1 II 1Требуется установка



2.4 II 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Фестивальная уч.1



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,076 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Фестивальная уч.1



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,033 0,632 13/13 599 Требуется установка Левая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



13/13 599Требуется установка
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа
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Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Фестивальная уч.2



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 2Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Фестивальная уч.2



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Фестивальная уч.2



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,037 0,087 3/3 50 Требуется установка Левая кромка



2 0,136 0,136 1/1 0 Соответствует нормам Левая кромка



3 0,177 0,177 1/1 0 Требуется установка Левая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



4/4 50Требуется установка



1/1 0Соответствует нормам











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



ул. Центральная уч.1 км 0+000 – км 0+284 



уч.2 км 0+000 – км 0+754 
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа
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Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Центральная от моста



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



2Слева



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



3Справа



8.13 Направление главной дороги II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.1 II 5Требуется установка



8.13 II 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Центральная от моста



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Центральная от моста



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,030 0,272 6/6 242 Требуется установка Левая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



6/6 242Требуется установка
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа
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устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа
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На обочине
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устройства справа



Тротуары справа
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=495, L=81



0,
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4 α=0



L=150











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Центральная 



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



1Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



2Справа



8.13 Направление главной дороги II
Требуется
установка



1Слева



8.13 Направление главной дороги II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.1 II 1Требуется установка



2.4 II 2Требуется установка



8.13 II 2Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Центральная 



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Центральная 



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,405 0,750 8/8 345 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



8/8 345Требуется установка











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



ул. П. Огнева уч.1 км 0+000 – км 0+407 



уч.2 км 0+000 – км 0+327 



уч.3 км 0+000 – км 0+211 



уч.4 км 0+000 – км 0+283 



уч.5 км 0+000 – км 0+24 



уч.6 км 0+000 – км 0+242 



 



Уч.1 



Уч.2 



Уч.3 



Уч.4 



Уч.5 



Уч.6 











0,128 0,2
06



0,1
62



0
,1
12



0
,0
62



0
,0
13



0
, 2
50



0
,3 0



0



(0,11
2)



2.1



(0,13
8)



2.1



(0,169)



2.1



(0,00
7)



2.
4



ул
.Ж



ив
от
но



во
дч
ес
ка
я



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.П



.О
гн



ев
а 



уч
.1



км
 0



,0
00



 -
 к



м 
0,



33
2



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



α=30
L=250,



00
0



0,
02



5 R=7071, L=212 0,
23



7 α=0
L=95











0,350



0,40
0



0,020



0,070



(0,4
0 2



)



2.4



(0,004)



2.4



(0,038)



2.1



(0,060)



2.1



ул
.П
. О
гн
е
ва



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.П



.О
гн



ев
а 



уч
.1



км
 0



,32
2 



- 
км



 0
,4



07



20 м



3,
0 0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



α=0
L=85 0,



40
7 α=0



L=150











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.П.Огнева уч.1



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 2Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.П.Огнева уч.1



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.П.Огнева уч.1



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,013 0,162 4/4 149 Требуется установка Правая кромка



2 0,206 0,206 1/1 0 Соответствует нормам Правая кромка



3 0,250 0,400 5/5 150 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



9/9 299Требуется установка



1/1 0Соответствует нормам











с.Чинета ул.П.Огнева уч.1
0,050



W = 3,0 м



с.Чинета ул.П.Огнева уч.3



0,217



W = 3,0 м



0,4000,400



0,
02



0



0,
0



70 0,
12



0



0
,1



70



0,
22



0 0 ,
2 7



0



0,
31



9



0,030



0,930



(0,402)



2.4



(0
,0



0
4)



2
.4



(0
,0



38
)



2.1



( 0
, 0



6 0
)



2 .
1



(0,204)



2
.1



(0,228
)



2
.1



(0,007)



2.4



2.4



ул
.Ц



ен
тр



ал
ьн



ая



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.П



.О
гн



ев
а 



уч
.2



км
 0



,0
00



 -
 к



м 
0,



32
5



20 м



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=153, L=340,
02



2



0,
05



6



R=991, L=870,
07



7



0,
16



4



R=224, L=51



0,
20



3



0,
25



5



81



1 0,
00



0
0,



00
1 R=3241, L=207 0,
20



8 α=0
L=31 0,



23
9



R=4770, L=62



0,
30



1



α=13
L=24











0,
31



9



0,930



0,980



1,030



(0,969)



2.1



(0,991)



2.1



2.4



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.П



.О
гн



ев
а 



уч
.2



км
 0



,31
5 



- 
км



 0
,32



7



20 м



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



α=13
L=12 0,



32
7 α=0



L=150











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.П.Огнева уч.2



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



2Слева



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



2Справа



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.1 II 4Требуется установка



2.4 II 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.П.Огнева уч.2



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.П.Огнева уч.2



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,020 0,319 7/7 299 Требуется установка Левая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



7/7 299Требуется установка
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0
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1
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2.1
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4
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(0,104)



2.1



(0,1
33)



2.1
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ул
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ин
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ул
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.О
гн



ев
а 



уч
.3



км
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,0
00
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0,



21
1



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=552, L=31



0,
02



2



0,
05



4 R=332, L=44



0,
13



0



0,
17



4



α=33
L=1220,



00
0



0,
12



2 R=9121, L=83 0,
20



5 2



L=6 0,
21



1 α=0
L=136











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.П.Огнева уч.3



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 2Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.П.Огнева уч.3



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.П.Огнева уч.3



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,030 0,180 5/5 150 Требуется установка Левая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



5/5 150Требуется установка











с.Чинета ул.П.Огнева уч.3
0,116W = 3,0 м



0,180
0,180



1,180



1,230



1,280



(0,209)
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,0



07
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2.
1



(1,246)



2.1
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=91,
L=200,



01
0



0,
03



1



R=54,
L=21 0,



05
1



R=329, L=320,
08



5



0,
11



7



R=105, L=35



0,
15



7



0,
19



1 R=176, L=73 0,
26



5



44



L=70,
00



0



0,
00



7 R=22703, L=84 0,
09



1 α=1
L=30 0,



12
1



R=11277, L=106



0,
22



7



α=10
L=58 0,



28
5 α=0



L=40











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.П.Огнева уч.4



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.П.Огнева уч.4



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











0
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3
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0
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1
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00



 -
 к



м 
0,



24
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2
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0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=244, L=360,
02



0



0,
05



6



R=323, L=49



0,
08



2



0,
13



2



α=10
L=280,



00
0



0,
02



8 R=2603, L=77 0,
10



5 α=2
L=39 0,



14
4



R=6250, L=35



0,
17



9



α=7
L=62 0,



24
1 α=0



L=88











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.П.Огнева уч.5



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.П.Огнева уч.5



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.П.Огнева уч.5



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,030 0,229 5/5 199 Требуется установка Левая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



5/5 199Требуется установка
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Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=240, L=570,
08



4



0,
14



1



R=53, L=25



0,
16



4



0,
18



9



α=6
L=390,



00
0



0,
03



9 R=170001, L=85 0,
12



4 α=9
L=118 0,



24
2 α=0



L=79











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.П.Огнева уч.6



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.П.Огнева уч.6



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.П.Огнева уч.6



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,030 0,228 5/5 198 Требуется установка Левая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



5/5 198Требуется установка











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



ул. Береговая уч.1 км 0+000 – км 1+651 



уч.2 км 0+000 – км 0+454 



уч.3 км 0+000 – км 0+436 



  



Уч.1 



Уч.2 



Уч.3 











0,0
30



0,0
80



0,1
30



0,18
0 0



,2
30 0,28



0



0,330



0,130



0,180



(0
,1



7
8)



2
.4



(0
, 1



99
)



2
.4



(0,159)



2.1



(0,137)



2.1



ул
.Ц



ен
тр



ал
ьн



аяс.Ч
ин



ет
а 



ул
.Б



ер
ег



ов
ая



 у
ч.1



км
 0



,0
00



 -
 к



м 
0,



33
5



20 м



3
,0



0



3 ,
50



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=2143, L=102



0,
05



4



0,
15



7 R=134, L=760,
25



6



0,
33



2



α=39
L=25 0,



02
5 R=5348, L=171 0,
19



6 α=3
L=57 0,



25
3



R=20001, L=128











с.Ч
инета



 ул
.Б



ереговая уч.2



0,541



W
 = 3,0 м



с.Чинета ул.Животноводческая уч.1



0,496
W = 3,0 м



0,364



0,3
30 0



,3
8



0 0
,4



30 0,4
80



0,5
3 0



0
,58



0



0
,6



30



0,426



(0
, 4



8
7)



2.1



(0
,5



0 6
)



2.
1



(0
,5



51
)



2
.1



(0
,5



33
)



2.1



2.4



(0,447)



2.4ул.Береговая



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.Б



ер
ег



ов
ая



 у
ч.1



км
 0



,32
5 



- 
км



 0
,6



55



20 м



3
,5



0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



134 0,
33



2



R=380, L=600,
56



7



0,
62



6



R=20001, L=128



0,
38



1



α=5
L=274











0,680



0
,7



30



0
,780



0,83
0



0,880



0,93
0



(0
,9



6
9 )



2
.1



2.4



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.Б



ер
ег



ов
ая



 у
ч.1



км
 0



,6
45



 -
 к



м 
0,



97
5



20 м



3,
5



0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=264, L=78



0,
68



9



0,
76



6 R=331, L=410,
85



9



0,
90



1



α=5
L=130 0,



77
5 R=9445, L=51 0,
82



6 α=4
L=34 0,



86
0



R=4820, L=120











с.Чинета ул.Фестивальная уч.1
1,119W = 2,5 м



с.Чинета ул.П.Огнева уч.2



0,979
W = 3,0 м



с.Ч
инета



 ул
.П



.О
гнева уч



.4



1,234



W = 3,2 м



0,033



0,
2



83



0,319



0,980



1,0
30



1
,0 8



0



1
,13



0



1
,1



80



1
,2 3



0



1, 28
0



(0
,9



69
)



2.1



(0
,9



91
)



2.
1



(1 ,1
28



)



2
.1



( 1
,1



06
)



2.1



(1
,2



46
)



2.
1



(1
,2 2



3)



2
. 1



2.4



2.4



2.4



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.Б



ер
ег



ов
ая



 у
ч.1



км
 0



,9
65



 -
 к



м 
1,2



95



20 м



3
,5



0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=111, L=560,
98



1



1,0
37



R=4820,
L=120



0,
98



0



α=20
L=35 1,0



15 R=3833, L=64 1,0
79 α=3



L=216











с.Чинета ул.Фестивальная уч.1
1,527



W = 3,0 м



с.Чинета ул.П.Огнева уч.5



1,336
W = 2,5 м



с.Чинета ул.П.Огнева уч.6
1,422



W = 3,0 м



0,
28



3



0,632



0,030



0,228



1
,53



4



1,33
0



1,3
80 1,43



0



1,48
0 1,5



30



1,580



(0,653)



2.4



(1
,3



49
)



2.
1



(1
,3



26
)



2.1



(1
,4



12
)



2
.1



(1
,4



3
2)



2
.1



(1,5
34



)



2.
1



( 1
,5



14
)



2.1



(1,6
14)



2.1



2.4



2.4



ул.Береговая



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.Б



ер
ег



ов
ая



 у
ч.1



км
 1



,2
85



 -
 к



м 
1,6



15



20 м



3
,5



0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=185, L=671,5
17



1,5
84



α=3
L=121 1,4



06 R=12188, L=78 1,4
84 α=3



L=131











с.Чинета ул.Фестивальная уч.2
1,624



W = 3,0 м



0,0370,037



1,6
30



(0
,0



08
)



2.4



(1
, 63



2 )



2.
1



(1
,6



1
4)



2
.1



( 1 ,6
4 9



)



2
.4



8
. 1



3



ул.Береговая



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.Б



ер
ег



ов
ая



 у
ч.1



км
 1



,6
05



 -
 к



м 
1,6



51



20 м



3
,5



0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



α=3
L=46











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Береговая уч.1



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



9Слева



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



9Справа



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



2Справа



8.13 Направление главной дороги II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.1 II 18Требуется установка



2.4 II 3Требуется установка



8.13 II 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Береговая уч.1



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Береговая уч.1



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,030 1,630 33/33 1600 Требуется установка Правая кромка



2 1,534 1,534 1/1 0 Соответствует нормам Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



33/33 1600Требуется установка



1/1 0Соответствует нормам











0,030



0,
02
7



0,
07
7



0,
12



7



0
,1
77



0
,2
2
7



0,
27
7(0,023)



2.1



(0,043)
2.1



(0
,0
06
)



2.
4



ул
.Ц
е
нт
р
ал



ьн
ая



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.Б



ер
ег



ов
ая



 у
ч.2



км
 0



,0
00



 -
 к



м 
0,



32
6



20 м



3,
00



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=135, L=550,
04



9



0,
10



4



R=77, L=620,
21



0



0,
27



1



R=262, L=47



0,
28



4



α=28
L=270,



00
0



0,
02



7 R=3635, L=109 0,
13



6 α=1
L=139 0,



27
5



R=23623, L=137











0,580



0,
32



7



0,
37
7



0,
42



6



(0
,5
51
)



2.
1



(0,447)
2.4



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.Б



ер
ег



ов
ая



 у
ч.2



км
 0



,31
6 



- 
км



 0
,4



54



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=262,
L=47



0,
33



1



R=71,
L=46



0,
38



2



71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71710,
42



8



20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,
45



2



R=23623, L=137 23623



0,
41



2



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



2



12



1



12



2



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



1



12



70
,4



54



0



167











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Береговая уч.2



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 2Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Береговая уч.2



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Береговая уч.2



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,027 0,426 9/9 399 Требуется установка Левая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



9/9 399Требуется установка











0,030



0,080



0,130



0,180



0,230



0,280



0,330



0,125



(0,
00
8)



2.4



(0,094)



2.
1



ул.
Под



гор
ная



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.Б



ер
ег



ов
ая



 у
ч.3



км
 0



,0
00



 -
 к



м 
0,



33
2



20 м



3,0
0



2,
50



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=15,
L=250,



09
6



0,
12



1



R=231, L=370,
17



8



0,
21



4



R=285, L=43



0,
22



7



0,
27



0



14



1 0,
00



0
0,



00
1



R=3006, L=55



0,
05



6



α=20
L=35 0,



09
1 R=3409, L=151 0,



24
2 α=24



L=45 0,
28



7



R=5437, L=100











0,380



0
,4
23



0,045



0,325



0,375



0,425



(0,434)



2.4



(0
,01



0)



2.4



(0,3
41)



2.1



(0,386)



2.1



ул
.П
од



горна
я



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.Б



ер
ег



ов
ая



 у
ч.3



км
 0



,32
2 



- 
км



 0
,4



36



20 м



2,
50



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=42, L=650,
33



2



0,
39



7



R=5437, L=100



0,
38



7



α=7
L=50 0,



43
7 α=0



L=149











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Береговая уч.3



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 2Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Береговая уч.3



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Береговая уч.3



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,030 0,423 9/9 393 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



9/9 393Требуется установка











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



ул. Подгорная уч.1 км 0+000 – км 0+465 



уч.2 км 0+000 – км 0+759 



уч.3 км 0+000 – км 0+205 



уч.4 км 0+000 – км 0+706 



 



Уч.1 



Уч.2 



Уч.3 



Уч.4 











0 ,02
6



0,076



0, 1
26



0
,1



7
6 0,22



6



0,276



0,529
0,529



0,8
80



0,930



(0,004)



2.
4



(0,537)



2.4



(0,894)



2.
1



(0,900)



2.1 (0,931)



2.1



ул.Молодежная



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.П



од
го



рн
ая



 у
ч.1



км
 0



,0
00



 -
 к



м 
0,



31
4



20 м



2,
5



5



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=87, L=21



0,
01



3



0,
03



4 R=175, L=250,
04



6



0,
07



0



R=736, L=126



0,
09



7



0,
22



4 R=137, L=43



0,
25



6



0,
29



9



8



1 0,
00



0
0,



00
1



R=7184, L=73



0,
07



4



α=56
L=38 0,



11
2 R=5892, L=171 0,
28



3 α=27
L=31











с.Чинета ул.Подгорная уч.3



0,392
W = 2,5 м



0,280



0,330



0,326



0,376



0,42
50,028



0,175



0,225



0,275



(0
,4



56
)



2.4



(0
,3



79
)



2.1



(0
,4



02
)



2.
1



(0,005)
2.4



(0,223)



2.1



(0,201)
2.1



ул.П
одгорная



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.П



од
го



рн
ая



 у
ч.1



км
 0



,30
4 



- 
км



 0
,4



65



20 м



2,
87



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=100, L=530,
38



3



0,
43



5



α=27
L=161 0,



46
5 α=0



L=150











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Подгорная уч.1



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



1Слева



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



1Справа



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.1 II 2Требуется установка



2.4 II 2Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Подгорная уч.1



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Подгорная уч.1



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,026 0,425 9/9 399 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



9/9 399Требуется установка











0,423



0,045



0
,095



0,14
5



0,195



0,245



0,295



0,375



(0,434)



2.4



(0
,0
10
)



2.
4



(0,386
)



2.1



ул
.П
од



го
рн



ая



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.П



од
го



рн
ая



 у
ч.2



км
 0



,0
00



 -
 к



м 
0,



32
4



20 м



4,
50



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=75, L=500,
05



1



0,
10



1



R=323, L=360,
27



3



0,
30



9



α=5
L=110,



00
0



0,
01



1



R=1875, L=98



0,
10



9



α=37
L=33 0,



14
2 R=1590, L=119 0,
26



1 α=38
L=35 0,



29
6



R=2854, L=71











0
,3
45



0,395



0,44
5



0
,4
95 0



,54
5



0,595



0,645



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.П



од
го



рн
ая



 у
ч.2



км
 0



,31
4 



- 
км



 0
,6



49



20 м



4,
50



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=142, L=34



0,
38



7



0,
42



1 R=224, L=44



0,
48



6



0,
53



0 R=243, L=69



0,
55



6



0,
62



4



R=59,
L=230,



63
5



R=2854, L=71



0,
36



7



α=14
L=51 0,



41
8 R=14873, L=110 0,
52



8 α=24
L=121











0,645



0
, 6
95



0
, 74



5



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.П



од
го



рн
ая



 у
ч.2



км
 0



,6
39



 -
 к



м 
0,



76
9



20 м



4
,5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=59,
L=23 0,



65
8



α=24
L=50 0,



68
9



R=10749, L=58



0,
74



7



α=20
L=22











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Подгорная уч.2



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Подгорная уч.2



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Подгорная уч.2



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,045 0,745 15/15 700 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



15/15 700Требуется установка











0,37
6



0,4
25



0
,17



8



0,128



0,078



0,02
8



(0,37
9)



2.1



(0,4
02)



2.1



(0,005)



2.
4



( 0
,2
0
0)



2 .4



ул
.П
од



го
рн



ая



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.П



од
го



рн
ая



 у
ч.3



км
 0



,0
00



 -
 к



м 
0,



20
5



20 м



2
, 5
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=42, L=25



0,
03



3



0,
05



8 R=519, L=1070,
07



1



0,
17



9



α=17
L=200,



00
0



0,
02



0 R=2575, L=72 0,
09



2 α=22
L=114 0,



20
6 α=0



L=149











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Подгорная уч.3



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 2Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Подгорная уч.3



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Подгорная уч.3



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,028 0,178 4/4 150 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



4/4 150Требуется установка











с.Чинета ул.Береговая уч.3



0,084



W = 3,0 м



с.
Чин



ет
а 



ул
.П



од
го



рн
ая



 у
ч.



1



0,
21



3
W



 =
 3



,0
 м



с.Чинета ул.Маслозаводская



0,011
W = 3,0 м



0,030



0,425



0,0
25



0,07
5



0,12
5



0
,1



75 0,2
25



0,27
5



0
,3



25



0,026



(0,008)



2.4



(0,456)2.4



(0
,2



2
3)



2
.1



( 0
,2



01
)



2
.1



(0
,09



4)



2
.1



(0
,0



21
)



2
.1



(0
,07



4)



2
.1



(0
,0



0
2)



2.1



(0,008)



2.4



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.П



од
го



рн
ая



 у
ч.4



км
 0



,0
00



 -
 к



м 
0,



33
9



20 м



4
,3



9



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



α=3
L=110 0,



11
0 R=7015, L=148 0,
25



8 α=17
L=34 0,



29
2



R=1075, L=89











с.Чинета ул.Береговая уч.3



0,372



W = 2,5 м



с.Чинета ул.Подгорная уч.2



0,354
W



 = 4,5 м



0,423



0,045



0,37
5



0,42
5



0,475



0,525



0
,5



7 5



0,625



(0,434)



2.4



(0,010)



2.4



(0,341)



2.1



(0
,3



8 6
)



2.
1



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.П



од
го



рн
ая



 у
ч.4



км
 0



,32
9 



- 
км



 0
,6



64



20 м



3
,5



5



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=68, L=64



0,
34



1



0,
40



5 R=199, L=660,
50



2



0,
56



8



R=158, L=63



0,
63



1



R=1075, L=89



0,
38



1



α=66
L=35 0,



41
6 R=1315, L=146 0,
56



2 α=46
L=34 0,



59
6



R=1395, L=91











0,67
5



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.П



од
го



рн
ая



 у
ч.4



км
 0



,6
54



 -
 к



м 
0,



70
6



20 м



3
,0



7



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=1395, L=91



0,
68



7



α=19
L=19











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Подгорная уч.4



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



4Слева



2.1 Главная дорога II
Требуется
установка



4Справа











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.1 II 8Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Подгорная уч.4



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.40



Высота 4,000 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Подгорная уч.4



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,025 0,675 15/15 650 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



15/15 650Требуется установка











СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



ул. Маслозаводская уч.1 км 0+000 – км 0+181 



  











0,025



0,026



0,0
76 0
,1
26



0,176



(0,008)



2.
4



(1,649)



2.4



8.13



(0,021)



2.1



(0,002)



2.1



(0
,0
08



)



2.
4



с.Ч
ин



ет
а 



ул
.М



ас
ло



за
во



дс
ка



я
км



 0
,0



00
 -



 к
м 



0,
18



1



20 м



3
,0
0



Тротуары слева



На обочине



На разделительной



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства слева



Элементы в плане



Продольный профиль



Дорожная разметка справа



На разделительной



На обочине



Дорожные ограждения и
направляющие



устройства справа



Тротуары справа



R=185, L=380,
02



0



0,
05



8



R=81, L=550,
10



4



0,
15



8



α=0
L=1810,



00
0











Спецификация дорожных знаков



с.Чинета ул.Маслозаводская



Номер знака Наименование знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество
Расположение по ширине



дороги



2.4 Уступите дорогу II
Требуется
установка



1Слева











Номер знака Типоразмер
Размер знаков



индивидуального
проектирования



Состояние Количество



Итого по дороге



2.4 II 1Требуется установка











Спецификация несущих конструкций ТСОДД



с.Чинета ул.Маслозаводская



Тип конструкции Технические параметры Способ крепления ТСОДД



Стойка дорожного знака
СКМ3.35



Высота 3,500 м
Диаметр 0,070 м











Ведомость размещения искусственного освещения



с.Чинета ул.Маслозаводская



№п/п Состояние
Начало
участка,



км,м



Опор /
светильников,



шт



Конец
участка,



км,м



Объект
установки



Протяжённость, м Расположение



1 0,026 0,176 4/4 150 Требуется установка Правая кромка











Итого



Состояние
Опор /



светильников, шт
Протяжённость, м



Итого по дороге



4/4 150Требуется установка











