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Введение
Проект организации дорожного движения МО Суетский сельсовет Краснощёковского района  Алтайского края (далее - ПОДД) разработана на основании Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 08.11.2008 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения».
Объектом ПОДД является дорожное движение на улично-дорожной сети всего городского округа. ПОДД призван минимизировать затраты времени на движение транспортных средств по улично-дорожной сети при условии обеспечения максимально возможной безопасности участников движения и экологической безопасности окружающей среды.

1. Характеристика сложившейся ситуации по организации дорожного движения
Автомобильные дороги, находящиеся в границах МО Суетский  сельсовет,  в соответствии с их наименованиями имеют следующие значения:

1) автомобильная дорога межмуниципального значения;

2) автомобильные дороги местного значения;

Автомобильные дороги, находящиеся в границах МО Суетский  сельсовет, являются автомобильными дорогами общего пользования, которые относятся к автомобильным дорогам, предназначенным для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Автомобильные дороги местного значения, находящиеся в границах МО Суетский сельсовет и являющиеся собственностью МО Суетский  сельсовет, имеют протяженность 22 км.

 Автомобильные дороги местного значения являются следующими объектами дорожно-транспортной инфраструктуры МО Суетский  сельсовет:

	№
п/п
	Наименование объекта
	Протяженность
	Покрытие
	Техническая категория

	1
	Новая
	1 км.
	щебеночное
	V

	2
	Набережная 
	3км.
	щебеночное
	V

	3
	Заречная
	4 км
	щебеночное
	V

	4
	Молодежная
	1 км.
	щебеночное
	V

	5
	Советская
	6 км.
	щебеночное
	V

	6
	Центральная 
	5 км
	щебеночное
	V

	7
	Пер. Рабочий 
	2 км.
	щебеночное
	V


Автомобильная дорога межмуниципального значения, находящаяся в границах МО Суетский сельсовет: отвечает нормам  V технической  категории.
Грузовые и транспортные перевозки осуществляются автомобильным транспортом по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Краснощёково- Суетка- Усть - Белое» Н-2101  
Анализ дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), зарегистрированных на территории оперативного обслуживания ОГИБДД МО МВД России  «Краснощёковский» в период времени  январь–декабрь 2017 года.
За 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествий, за аналогичный период прошлого года 3.
2. Цель и задачи ПОДД

Целью ПОДД является разработка методов организации движения, обеспечение повышения экономической эффективности перевозок, при условии обеспечения безопасного движения, снижение вредных воздействий на окружающую среду и исходя из реально возможных капитальных вложений. 

При разработке ПОДД решаются следующие задачи:

1. Распределение транспортных потоков по улично-дорожной сети МО Суетский сельсовет;
2. Выявление и анализ мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
3. Определение ожидаемого эффекта от внедрения ПОДД.
3. Принципиальные предложения и решения организации

дорожного движения

Анализ сложившейся обстановки показывает, что внедряемые мероприятия в области организации дорожного движения, как правило, локальны, плохо взаимосвязаны и не составляют в целом единую систему. Из сферы проектирования выпадают мероприятия по организации дорожного движения, затрагивающие всю улично-дорожную сеть. Применяемые на практике методы и технические средства организации дорожного движения недостаточно гибко реагируют на изменения состояния дорожного движения.

Ограничение скоростного режима движения транспортных средств является действенным средством предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. 

Локальные ограничения скорости устанавливаются исходя из условий движения на конкретных участках дорог. Локальные ограничения скорости вводятся только при помощи дорожных знаков. Локальные ограничения скорости на территории МО Суетский  сельсовет  предусмотрены на всех улицах, а также на автомобильной дороге межмуниципального значения.

Интенсивность движения - важнейшая характеристика транспортного потока, которая принимается во внимание при выборе методов организации движения. Интенсивность движения определяется количеством транспортных средств, проходящих через какой-либо участок дороги в единицу времени (обычно, в течение часа). Водители оценивают интенсивность движения, руководствуясь субъективными впечатлениями. Представление об интенсивности движения складывается из следующих факторов: насколько заполнена транспортными средствами проезжая часть, с какой скоростью движется транспортный поток, с какими интервалами следуют друг за другом автомобили. С ростом интенсивности увеличивается плотность движения (количество транспортных средств на единицу длины дороги, например, на один километр), и возрастает сложность маневрирования, особенно при обгонах.

При движении по улично-дорожной сети МО Суетский сельсовет  наиболее безопасной является скорость, равная или близкая к средней скорости транспортного потока. Если же скорость автомобиля отличается от средней скорости потока, то вероятность быть вовлеченным в ДТП для такого автомобиля возрастает примерно пропорционально отклонения от средней скоростью потока.

Водители должны выбирать скорость и с учетом интенсивности пешеходного движения. 

Водитель должен с повышенным вниманием проезжать мимо любого скопления людей на тротуаре, мимо остановочных пунктов маршрутных транспортных средств и помнить, что ПДД разрешают пешеходам в определенных случаях переходить дорогу вне пешеходных переходов и двигаться по проезжей части.

Состояние проезжей части, ее ровность и качество покрытия существенным образом влияют на выбор скорости. При прочих равных условиях в дождь, при снегопаде и особенно гололедице скорость следует снижать, поскольку путь торможения автомобиля возрастает в несколько раз.

В МО Суетский сельсовет, как в населенном пункте, разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, т.к. перед населенным пунктом установлен знак 5.23.1, 5.23.2 «Начало населенного пункта» (с белым фоном).

Во всех случаях скорость должна быть такой, чтобы водитель мог остановить транспортное средство в пределах просматриваемого участка с учетом метеорологических условий (дождь, снег, туман и т.п.).

Снижение скорости и, если это необходимо, полная остановка транспортного средства являются наиболее эффективными мерами по предупреждению ДТП и снижению тяжести возможных последствий при столкновениях, наездах и т.п.

ПДД содержат целый ряд предписаний по снижению скорости и остановке транспортного средства в конкретных условиях. Эти требования необходимы, прежде всего, в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Принимать меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства водитель должен и в случае возникновения опасности. 

Количество участников дорожного движения передвигающихся на велосипедах и мопедах в МО Суетский сельсовет   увеличивается с каждым годом.
В зависимости от возраста правила движения на велосипеде различаются. Требования в отношении велосипедистов можно условно разделить на следующие группы:

1) требования для лиц, в возрасте старше 14 лет;

2) требования для лиц, в возрасте младше 14 лет.

Велосипедистам в возрасте до 14 лет (особенно малолетние, не достигшие возраста 7 лет) разрешено движение только по тротуарам, пешеходным и вело- пешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. При этом лица, в возрасте младше 7 лет, должны осуществлять движение на стороне для движения пешеходов. Однако придание указанным лицам официального статуса участника дорожного движения, влекущее за собой, как минимум, изучение основ ПДД, своих прав и обязанностей, должно позитивно сказаться на воспитании подрастающего поколения, формировании чувства ответственности, навыков вождения, которые позволят в будущем обеспечить соблюдение безопасности дорожного движения при управлении механическими транспортными средствами.

Велосипедисты в возрасте старше 14 лет должны соблюдать следующие требования:

1) осуществлять движение по велосипедной, вело- пешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов;

2) осуществлять движение по правому краю проезжей части, если:

габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;

движение велосипедистов осуществляется в колоннах;

3) осуществлять движение по обочине, если отсутствуют велосипедная и вело- пешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;

4) осуществлять движение по тротуару или пешеходной дорожке, если:

- отсутствуют велосипедная и вело- пешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;

- велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.

На территории МО Суетский сельсовет  стоит проблема дисциплины на дорогах. Необходимо умело развивать в каждом участнике дорожного движения понимание опасности. Также важно поддержать хорошо зарекомендовавшие себя формы работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Основные положения, реализация которых может дать положительный результат в деле законопослушного воспитания участников дорожного движения:

- обеспечение глубокого осознания каждым человеком объективно существующей опасности в дорожном движении, целенаправленное разрушение часто встречающихся иллюзий безопасности и вседозволенности, мешающих формированию правильного поведения людей на улицах и дорогах;

 - сознательное понимание каждым участником дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и, прежде всего, коренящихся в самом человеке;

- обеспечение достижения твердой уверенности в том, что при рациональном, грамотном поведении, при соблюдении ПДД можно избежать или свести к минимуму вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий;

- формирование правосознания участников дорожного движения при проведении пропагандистских кампаний, мероприятий, целенаправленных на закрепление положительных стереотипов их поведения в сфере дорожного движения.
В МО Суетский  сельсовет  особое внимание уделяется экологическому состоянию окружающей среды. В отработавших газах содержатся канцерогенные компоненты (окислы азота и углерода, альдегиды, свинец, хлор, фосфор и т.д.). Отрицательно воздействует на человека и шум, который является причиной более 70% нервных расстройств жителей городов, вызывая усталость, раздражительность, бессонницу. 

Интенсивное воздействие автотранспорта на окружающую среду в МО Суетский сельсовет  происходит вследствие следующих факторов:

1) шума, создаваемого двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием;

2) производства ремонта и технического обслуживания своими силами, без учета экологических последствий; 

3) отсутствие гаражей для индивидуальных автомобилей, а также нежелание жителей оставлять в них личный транспорт на хранение. Это приводит к загромождению улиц, дворов стоящими автомобилями. 

Эта проблема приводит к снижению уровня благоустроенности города и способствует возникновению дорожно-транспортных происшествий.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру МО Суетский  сельсовет   и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития МО Суетский  сельсовет.

Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления безопасностью с созданием эффективного механизма регулирования транспортной деятельности под надзором федеральных исполнительных органов и органов местного самоуправления, общественных объединений.

Базовыми данными при принятии варианта проектирования являются статистические сведения, которые формируются специалистами по безопасности дорожного движения и применяются для анализа дорожно-транспортных происшествий, выявления проблемных точек и негативных тенденций, оценки эффективности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести дорожно-транспортных происшествий.

В МО Суетский сельсовет проектирование организации дорожного движения состоит из:

- профилактики дорожно-транспортного травматизма, разработки новых подходов в популяризации правил дорожного движения; 

- обсуждения вопросов усиления взаимодействия между ведомствами в управлении безопасностью дорожного движения, определение первоочередных мер, которые направлены на улучшение ситуации на дорогах; 

- контроля уполномоченных органов, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных дорогах.

Таким образом, к приоритетным задачам социального и экономического развития МО Суетский сельсовет в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим и т.д. Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

4. Мероприятия по организации дорожного движения

	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнители
	Период реализации

	Раздел 1. Обеспечение безопасности пешеходов в дорожном движении

	1
	Обеспечение безопасного состояния дорожного покрытия
	Администрация Суетского сельсовета
	2018-2028 гг.

	2
	Введение ограничение скорости транспортных средств в жилых зонах, местах скопления пешеходов и контроль за соблюдением водителями этих ограничений 
	отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Краснощековский» (по согласованию)
	2018-2028 гг

	3
	Увеличение видимости пешеходов для водителей (использование светоотражающих элементов при пошиве одежды, особенно детской)
	участники дорожного движения
	

	4
	Усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами
	отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Краснощековский»  (по согласованию)
	2018-2028 гг.

	Раздел 2. Совершенствование деятельности по повышению дорожно-транспортной культуры населения

	1
	Проведение массовых информационно-пропагандистских кампаний по повышению безопасности пешеходов с учетом психофизиологических особенностей различных возрастных групп пешеходов (детей, молодежи, взрослых и пожилых пешеходов), включая организацию телепередач, выпуск печатной продукции по обучению и пропаганде безопасного поведения населения на дорогах
	комитет по образованию и молодёжной политике  Администрации Краснощёковского района;

комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Администрации Краснощёковского района ;
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	Раздел 3. Обеспечение экологической безопасности

	1
	Ограничение проезда по дворовым территориям большегрузного транспорта
	Администрация Суетского сельсовета
отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Краснощековский» (по согласованию)
	2018-2028 гг

	2
	Запрет на стоянку с работающим двигателем в зоне действия дорожного знака «жилая зона»
	Администрация  Суетского сельсовета

отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Краснощековский»  (по согласованию)
	2018-2028 гг


5. Оценка основных мероприятий (вариантов проектирования) 

Мероприятия по организации дорожного движения следует ориентировать на устранение мест концентрации ДТП, предотвращение заторов, внедрение эффективных маршрутных систем, определение оптимальных пределов скоростей с учетом особенностей улично-дорожной сети и интенсивности транспортных потоков, организацию стоянок транспортных средств.

В качестве показателей эффективности проектного решения используется оценка:

1. уровня безопасности
2. уровня загрузки дорог движением
3. уровня оснащенности техническими средствами организации движения
4. состояния экологической безопасности.
Состояние организации дорожного движения (далее - ОДД) на расчетный срок реализации предлагаемых в рамках ПОДД мероприятий:

	Наименование показателя
	Показатель без реализации предлагаемых в рамках ПОДД мероприятий
	Показатель эффективности проектного решения

	Уровень безопасности

(степень соответствия наблюдаемого состояния процесса дорожного движения такому его качественному состоянию, при котором условия дорожного движения и поведение его участников находятся в пределах допустимых норм и не способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий)
	средний
	средний

	Уровень загрузки дорог движением

(характеризует условия и безопасность движения автомобилей и определяемый отношением интенсивности движения автомобилей к пропускной способности этого участка)
	0,12
	0,2

	Уровень оснащенности техническими средствами организации движения
	средний
	средний

	Состояние экологической безопасности
	в пределах действующих норм
	в пределах действующих норм


Применение современных инженерных схем и методов регулирования, внедрение более современных технических средств, воспитание дисциплины пешеходов и других участников движения, поддержание экологической безопасности, учтенных при разработке ПОДД, позволит повысить эффективность организации дорожного движения, прежде всего за счет реализации:

- мероприятий по организации дорожного движения;
- схемы организации дорожного движения МО Суетский сельсовет   (Приложение 1); 
- дислокации дорожных знаков на территории муниципального образования МО Суетский сельсовет   (Приложение 2). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Проекту организации

дорожного движения МО Суетский  сельсовет  
Проект организации  дорожного движения МО Суетский сельсовет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Проекту организации
дорожного движения МО Суетский  сельсовет   
Дислокация дорожных знаков

на территории муниципального образования МО Суетский сельсовет  Краснощёковского района Алтайского края
Дислокацией дорожных знаков на территории муниципального образования МО Суетский сельсовет   предусмотрены следующие технические средства для организации дорожного движения: дорожные знаки и дорожная разметка на муниципальных дорогах общего пользования.

Размещение технических средств для организации дорожного движении на территории МО Суетский сельсовет   произведено в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ГОСТ Р52290-2004 «Технические  средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 51256-2011«Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения».

Номенклатура дорожных знаков по улице Советская
	№ п/п
	Участок улицы
	Наименование дорожного знака, 

дорожной разметки 
	№ знака по ГОСТ 
	Количество, шт.
	№ приложения

	1


	Ул. Советская - ул. Заречная - ул. Новая
	Знак «Уступите дорогу»
	2.4
	1
	Приложение 1



	
	
	Знак «Уступите дорогу»
	2.4
	1
	

	
	
	Знак «Дети»
	1.23
	2
	

	
	
	Знак "Преимущество встречного движения". 
	2.6
	1
	

	
	
	Знак «Главная дорога»
	2.1
	3
	

	
	
	Табличка «Направление главной дороги»
	8.13
	3
	

	
	
	Знак "Преимущество перед встречным движением"
	2.7
	1
	

	
	
	Знак «Сужение дороги»
	1.20.1
	2
	

	
	
	Знак "Указатель направлений"
	6.10.1
	1
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к номенклатуре дорожных знаков

по ул.  Советская - ул.Заречная - ул. Новая
Схема участка ул.Советская – ул. Заречная, -ул. Новая
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