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	ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Усть-Беловский сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план МО «Усть-Беловский сельсовет»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».


Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.


Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

1. Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Усть-Беловский сельсовет» Краснощёковского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик).

Администрация Краснощёковского района Алтайского края.

Местонахождение объекта.

Россия, Алтайский край, Краснощёковский район, МО «Усть-Беловский сельсовет».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы.
- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению и повышения качества оказания услуг;

- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:


Водоснабжение:

с. Усть-Белое:

- осуществить реконструкцию 3,0 км.   действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Усть-Белое центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.
Водоотведения:
 - Организация центральной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на очистные сооружения.
Сроки реализации схемы
сроки реализации в период с 2016-2026 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Увеличения мощности систем водоснабжения.

5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Усть-Беловский сельсовет».

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.

Глава 1.  Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Усть-Беловский сельсовет»

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Усть-Беловский сельсовет»


МО «Усть-Беловский сельсовет» расположен в центральной части Краснощёковского района.


В настоящее время на территории МО «Усть-Беловский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения, обслуживаемая Администрацией Усть-Беловского сельсовета и является её собственностью.
1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения


Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.


В качестве источника водоснабжения на территории Усть-Беловского сельсовета принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Усть-Белое Краснощёковского района с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 35,7 м³/сут. «Водозабор Чарышского группового водопровода». 


На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и бюджетных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).


Мощность централизованных водозаборных сооружений, с общим дефицитом 65000 м³/сут. Расположенных в с. Усть-Белое Краснощёковского района, обеспечивает рост объемов водопотребления поселения на первую очередь и расчетный срок территориального развития МО Усть-Беловского сельсовета.


Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 150 л/сутки на 1 сельского жителя, соответствует среднесуточному водопотреблению, принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 125-230 л/сут. На 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства.


Среднесуточное удельное водопотребление на одного сельского жителя на расчетный срок составляет 150 л/сут. 


Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

          с. Усть-Белое:
          Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети.

          Система водоснабжения поселения централизованная. 

          В качестве напорно-регулирующих ёмкостей на водопроводной сети имеются 1 водонапорная башня с общим запасом воды V=259 м3. (1993 года постройки) 


Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных и ПХВ трубопроводов диаметром 50-150 мм общей протяженностью 3,0км. и имеют износ 50%.  Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с 1993 год.

 1.2 Балансы водопотребления


Таблица 1.1 водопотребления. Существующее положение за 2015 год.
Наименование показателя

ед. измерения
кол-во

Население

Чел.

100
Реализация воды для населения

М³/год

2305
Реализация воды для предприятий (бюджетные)
М³/год

420
Потери воды

М³/год

125

Собственные нужды

М³/год

0
Итого 

М³/год

2850
Таблица 1.2 Суммарные суточные расходы воды
 Наименование потребителя Администрация Усть-Беловского сельсовета
Суточные расходы воды (средние),

 м³/сутки

Население

6,3
промышленность(школа)
1,2
Животноводство

Поливка улиц и зеленых насаждений

Неучтенные расходы

2,0
Всего

9,5
           В с. Усть-Белое расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85. Противопожарный расход составит: на 1 пожар - наружное пожаротушение по 5 л/сек., на внутренний пожар — 2,5 л/сек.  Расход воды на пожаротушение составит — 81 м3.

1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды.
Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды
Показатель состава

ед. 

измерения

Скважина с. Усть-Белое групповой водопровод

Жесткость общая

Градус Ж

5,2

Окисляемость перманганатная

МгО/л

1,86
Фториды (F)
Мг/л

Менее 0,1

Железо (суммарно)

Мг/л

0,15
Мутность

ЕМФ

0,0
Марганец

Мг/л

0,0

Сульфаты

Мг/л

70,2
Кадмий (суммарно)

Мг/л

Менее 0,0001

Нитраты (по NO3)
Мг/л

32,4
Аммиак (по азоту)

Мг/л

0,50
Свинец (суммарно)

Мг/л

Менее 0,0001

1.4. Тарифы
Данные по тарифам на водоснабжение ОАО «Алтайское управление водопроводов» представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 1.3 Тарифы ОАО «Алтайское управление водопроводов»

Период

Тариф, руб/м³ с НДС

Тариф, руб/м³ 
с НДС

2008 год

22,15

26,14

2009 год

26,92

31,77

2010 год

29,21

34,47

2011 год

32,86

38,77

2012 год

32,86

38,77

2013 год с 1 января по 30 июня

32,86

38,77

2013 год с 1 июля по 31 декабря

36,24

42,76

2014 год с 1 января по 30 июня

36,24

42,73

2014 год с 1 июля по 31 декабря

26,91

43,5

Рисунок 1.1. Тарифы ОАО «Алтайское управление водопроводов»
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1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Усть-Беловского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки.


Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения.


В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Усть-Беловского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.


В перспективе развития Усть-Беловского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.


Благоустройство жилой застройки для Усть-Беловского сельского поселения принято следующим:

- новое индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.


1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения
с. Усть-Белое:
- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов протяженностью 3,0 км. с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей 
с.  Усть-Белое центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Глава 2.  Схема водоотведения


2.1   Существующее положение в сфере водоотведения

         В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов — осуществляется в надворные уборные.

          В с. Усть-Белое централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные выгребы

2.2. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения.

  Для обеспечения сельсовета централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки предлагается канализование села осуществлять от общественных зданий в герметичные выгребы с накопительными ёмкостями, от жилых домов — в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

          В зоне перспективной застройки предлагается канализационные по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать 3-х кратного суточного притока. Присоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Вывоз стоков из выгребов осуществлять ассенизаторскими машинами со сливом на поля фильтрации. 

        На территории Усть-Беловского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации (объем привозных стоков учитывать от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).

Глава 3. Реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы, в которые планируется реализация намеченных целей: 


ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию 3,0 км. и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с.  Усть-Белое центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

ВОДООТВЕДЕНИЕ:
          Для обеспечения сельсовета централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки предлагается канализование села осуществлять от общественных зданий в герметичные выгребы с накопительными ёмкостями, от жилых домов — в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

	          На расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации.
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