
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЩЁКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ


РЕШЕНИЕ

«17» сентября 2024 г.                                                                                          №  50                                                                 
с. Краснощёково


[bookmark: _Hlk177374254]О внесении дополнений в решение
Совета депутатов Краснощёковского
Сельсовета Краснощёковского района
Алтайского края № 23 от 11.10.2017 г.
«Об утверждении нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального
образования Краснощёковский сельсовет
Краснощёковского района Алтайского края»


	В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Уставом муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края, Совет депутатов Краснощёковского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края 

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в решение Совета депутатов Краснощёковского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края от 11.10.2017г. № 23 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края» следующего содержания:
Нормативы расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами спорта
	
	
	
	

	Наименование расчетного показателя
	Расчетный показатель 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	Территория
	-
	физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим 
требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, кв.м общей площади на 1 тыс. чел.
	70-80
	

	Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола на 1 тыс.чел.
	60-80
	

	Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. м зеркала воды на 1 тыс.чел
	20-25
	

	Спортивные залы и крытые бассейны для климатических подрайонов IА,  IБ, IГ, IД и  IIА, кв.м площади пола, зеркала воды на 1 тыс. чел
	-
	

	Для поселений, тыс.чел
	спортивный зал
	бассейн
	в поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м

	свыше 100
	120
	50
	

	от 50 до 100
	130
	55
	

	от 25 до 50
	150
	65
	

	от 12 до 25
	175
	80
	

	от 5 до 12
	200
	100
	



[bookmark: _Hlk167867050]	2. Настоящее решение обнародовать в установленном Уставом муниципального образования Краснощёковский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края порядке.
	3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Краснощёковского сельсовета по бюджету и финансам.



Глава сельсовета                                                                                 Ю.В. Бердюгин
         
